# LISTA DE ESPECIFICACIONES DE LOS CONTROLADORES DE IMPRESORA

Función | PCL6 | PS | Windows PPD*1 | Macintosh PPD*1
--- | --- | --- | --- | ---
Funciones de uso frecuente | Copias | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999
Orientación | Sí | Sí | Sí | Sí
N-Up | Número de Páginas | 2, 4, 6, 8, 9 o 16 | 2, 4, 6, 8, 9 o 16 | 2, 4, 6, 9 o 16 | 2, 4, 6, 9 o 16
Orden | Seleccion- able | Seleccion- able | Seleccion- able | Seleccion- able
Borde | On/Off | On/Off | Sí | Seleccion- able
Impresión A Doble Cara | Sí | Sí | Sí | Sí
Ajustar a la página | Sí | Sí | No |
Borde de encuadernación | Seleccion- able | Seleccion- able | No | Sí
Imprimir en blanco y negro | Sí | Sí | Sí | Sí
Grapar*2 | Sí | Sí | Sí | Sí
Perforar*2 | Sí | Sí | Sí | Sí
Papel | Tamaño de papel | Sí | Sí | Sí | Sí
Papel personalizado | 7 tamaños | 7 tamaños | Sí | Sí
Selección papel | Sí | Sí | Sí | Sí
Bandeja de salida | Sí | Sí | Sí | Sí
Funciones especiales de la impresora | Copia de Folleto /Encuadernador*3 | Sí | Sí | Sí | Sí
Desplazamiento del Margen | De 0,00 mm a 3,05 cm | De 0,00 mm a 3,05 cm | Sí | Sí
Impresión de póster | Sí | Sí | No | No
Ajuste de la posición de impresión | Sí | No | No | No
Rotar 180 grados | Sí | Sí | Sí | Sí
Zoom/Zoom XY | Sí*4 | Sí | Sí*4 | Sí*4
Grosor de Línea | Sí | No | No | No
Imagen Espejo | No | Sí | Sí | No
Funciones especiales | Papel diferente | Sí | Sí | Sí*5 | Sí*5
Fondo de Transparencias | Sí | Sí | No | Sí
Copia carbón | Sí | Sí | No | No
Impresión de pestañas | Sí | Sí*6 | No | No
Insertar capítulos | Sí | No | No | No
Intercalado de páginas | Sí | No | No | No
Plegar*3 | Plegado Mitad /Plegado Varias Hojas | Plegado Mitad | Plegado Mitad | Plegado Mitad
Impresión de Diseño | Sí | No | No | No
PATRÓN DE IMPRESIÓN | Sí | No | No | No
Procesar imágenes JPEG con el controlador | Sí | Sí | No | No
Suavizado | Sí | Sí | No | No
Impresión en tándem | Sí | Sí | No | Sí
Retención | Sí | Sí | No | Sí
ARCHIVO DE DOCUMENTOS | Sí | Sí | No | Sí
Imprimir y enviar | Sí | Sí | No | No
Deshabilitar impresión de página en blanco | Sí | No | No | No
FUNCIONES DE AJUSTE DEL MODO DE COLOR | Ajustes de Color | Sí | Sí | No | Sí*7
Texto en negro/Vector en negro | Sí | Sí | No | No
Color avanzado | Sí | Sí | Sí | Sí
Aj. de color de impr. | Sí | No | No | No
FUNCIONES PARA COMBINAR TEXTO E IMÁGENES | Marca de agua | Sí | Sí | Sí | Sí
Sello de imagen | Sí | Sí | No | No
Superposición | Sí | Sí | No | No
Resolución | Modo Impresión | Normal /Alta calidad/ Ultrafino | Normal /Alta calidad/ Ultrafino | Normal /Alta calidad/ Ultrafino | Normal /Alta calidad/ Ultrafino
Selección del modo de gráfico | Sí | No | No | No
Modo Ahorro de tóner*8 | Sí | Sí | Sí | Sí
Fuente | Fuentes permanentes disponibles | 80 fuentes | 136 fuentes | 136 fuentes | 35 fuentes
Fuente seleccionable para descargar | Mapa de bits, TrueType, gráficos | Mapa de bits, TrueType, gráficos | Mapa de bits, TrueType, gráficos | No*9
Otras funciones | Configuración automática | Sí | Sí | No | Sí
Autenticación del Usuario | Sí | Sí | No | Sí

*1 Las especificaciones de cada función en Windows PPD y Macintosh PPD varían en función de la versión del sistema operativo y de la aplicación.
*2 Si hay instalado un finalizador o finalizador de encuadernado (el módulo de perforado también es necesario para emplear la función de perforado).
*3 Si hay un finalizador de encuadernado instalado.
*4 La proporción horizontal y vertical no se pueden establecer por separado.
*5 Sólo se pueden insertar portadas.
*6 Sólo se establece la cantidad de desplazamiento de los datos de cadena de texto creados en la aplicación.
*7 Sólo se puede utilizar Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7 y 10.8.
*8 Esta configuración puede no funcionar en algunas aplicaciones y sistemas operativos.
*9 Se pueden seleccionar TrueType y Type1 en algunas versiones de LaserWriter.
Volver arriba