# REGISTRO DEL TAMAÑO PERSONALIZADO (BANDEJA BYPASS)

En esta sección se explican las opciones de bandeja y tipo de papel.
Si utiliza con frecuencia un papel de tamaño no estándar en la bandeja bypass, registre el papel por adelantado.
Al registrarlo se ahorrará tener que especificarlo cada vez que lo utilice.
Pueden registrar hasta 3 tamaños de papel.
Pulse la tecla (de la [Personalizado 1] a la [Personalizado 7]) en la que desee almacenar o cambiar el tamaño de papel. Al hacerlo, aparecerá la pantalla de registro.
Seleccione en qué unidad desea especificar el tamaño, si en mm ("Escribir Tamaño-AB") o en pulgadas ("Escribir Tamaño-Pulgada") y, a continuación, establezca las dimensiones X y Y del papel.
"Escribir Tamaño-AB"
La dirección X se puede establecer entre 140 mm y 432 mm. La opción predeterminada de fábrica es 420 mm.
La dirección Y se puede definir entre 90 y 297 mm. La opción predeterminada de fábrica es 297 mm.
"Escribir Tamaño-Pulgada"
La dirección X se puede establecer entre 5-1/2" y 17". La opción predeterminada de fábrica es 17".
La dirección Y se puede definir entre 3-5/8" y 11-5/8". De forma predeterminada, el valor es 11".
Volver arriba