# LA IMAGEN ESTÁ BOCA ABAJO

Si no consigue resolver el problema utilizando las soluciones de esta guía, pulse el botón [Encendido] y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Espere al menos 10 segundos y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Cuando el color del indicador de alimentación principal cambie a verde, pulse el botón [ENCENDIDO].
Si el color de fondo de la pantalla de estado del trabajo ubicada en la esquina superior derecha del panel táctil no es gris, no apague el interruptor de alimentación principal ni desenchufe el cable de alimentación. Se podría dañar el disco duro u ocasionar la pérdida de los datos que se estaban recibiendo o almacenando.

Comprobaciones necesarias | Solución
--- | ---
¿Está utilizando un tipo de papel (papel con pestañas, papel perforado, etc.) que sólo se puede cargar con una única orientación? | Rote la imagen 180 grados antes de imprimir. Cuando la imagen y el papel tienen el mismo tamaño pero una orientación distinta, la orientación de la imagen se rota automáticamente para que coincida con la del papel. No obstante, cuando el papel sólo se puede cargar con una única orientación, es posible que la imagen se imprima boca abajo. En este caso, rote la imagen 180 grados antes de imprimir. Windows: La configuración se establece en la ficha [Principal] del controlador de la impresora. Macintosh (OS X de 10.4 a 10.5): La configuración se establece a través del menú [Configurar Página]. (Sólo orientación horizontal)
¿Ha seleccionado la posición de encuadernación correcta para la impresión a dos caras? | Asegúrese de establecer la posición de encuadernación adecuada. Al realizar una impresión a dos caras, si la posición de encuadernación se configura como tipo bloc, las páginas pares se imprimirán boca abajo. Windows: La configuración se establece en la ficha [Principal] del controlador de la impresora. Macintosh: La configuración se establece en el menú [Diseño] de la ventana de impresión.

Volver arriba