# ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ESCANEADO DEL ORIGINAL EN EL TAMAÑO DEL PAPEL

## Visión general

Cuando el tamaño del original no es estándar (tamaño en pulgadas o tamaño no estándar) o no se detecta correctamente, debe especificarlo de forma manual.

- Cuando se selecciona [Tam. Gran.], el ajuste de escaneado a dos caras y el tamaño de envío no pueden modificarse.
  La imagen se envía únicamente en Mono 2.
- Cuando se selecciona [Tarjeta postal], [Tamaño Foto], o un tamaño estándar (entrada directa), el tamaño de envío no puede cambiarse.

## Funcionamiento

Después de pulsar la tecla [Original].
Pulse la tecla [Tamaño Escaneo].
Pulse la tecla correspondiente al tamaño del original adecuado.
Una vez completada la configuración, pulse .

- Si va a enviar un original largo, pulse la tecla [Tam. Gran.].
  Utilice el alimentador de documentos automático para escanear un original largo. El ancho máximo que puede escanearse es de 1000 mm (39-3/8") (el alto máximo es de 297 mm (11-5/8")).
  - TAMAÑOS DE ORIGINAL SUSCEPTIBLES DE TRANSMISIÓN

Volver arriba