# DEF. HORÁRIO LIGAR/DESL. ALIMENTAÇÃO

O painel do operador da máquina pode ser ligado ou desligado (On/Off) numa hora predefinida. É possível definir até três (3) padrões. As "Definição 1", "Definição 2" e "Definição 3" são executadas nesta sequência se definidas para o mesmo dia da semana ou para a mesma hora.

- A função de horário não suporta as definições de gestão de energia no Modo de Pré-aquecimento e no Modo Desligar Automático.
- A hora de desligar predefinida está sujeita às seguintes restrições:

- Se a máquina estiver a funcionar devido à execução do trabalho actual ou por outras razões, a máquina só é desligada depois de concluído o trabalho.
- A máquina não pode receber trabalhos da impressora.
- A máquina pode receber trabalhos de cópia, como os de dados de fax recebidos.
- Se a definição de Impressão com Tempo Especificado dos Dados Recebidos estiver activada, os trabalhos são copiados da próxima vez que a máquina for ligada.

- Se a Definição de Gestão de Energia também estiver activada, as definições de Horário Ligar/Desligar Alimentação têm precedência.
- Se for especificada a mesma definição de hora, as definições são aplicadas pela ordem "Definição 1", "Definição 2" e "Definição 3".
- A alimentação não é desligada nos seguintes casos:

- "Apagamento automático quando a alimentação é ligada" está em curso.
- Enquanto decorre a optimização do disco rígido ou uma reiniciação depois de o modo de configuração ter sido alterado.
- A predefinição da hora de ligar/desligar está no mesmo minuto em que a definição foi aceite.

Voltar ao início