# IMPRIMIR DATAS, NÚMEROS DE PÁGINA E MARCAS DE ÁGUA(CARIMBO)

## Descrição geral

Esta função imprime informações como a data ou o carimbo, que não aparecem no original, nas cópias. Pode imprimir os cinco tipos de informações seguintes.

- Data
- Número de página
- Carimbo
- Texto
- Marca de Água

No caso do carimbo ou da marca de água, pode imprimir texto como "CONFIDENCIAL" ou "PRIORIDADE". Pode imprimir texto pré-definido ou quaisquer caracteres como texto.
Cada um dos itens acima indicados pode ser impresso no cabeçalho ou rodapé de cada folha.

- Se o conteúdo do carimbo seleccionado de uma posição se sobrepuser ao conteúdo do carimbo de outra posição, a prioridade será a seguinte: marca de água, lado direito, lado esquerdo, centro. O conteúdo oculto devido à sobreposição não será impresso.
- O texto será impresso no tamanho pré-definido, independentemente da definição do rácio de cópia ou do tamanho do papel.
- O texto será impresso com a exposição pré-definida, independentemente da definição da exposição.
- Dependendo do tamanho do papel, algum conteúdo impresso pode ficar cortado ou desviado da posição.

Quando [Carimbo] é combinado com outras funções:

Nome da função combinada | Cópias resultantes
--- | ---
Margem Arquivo | O conteúdo do carimbo é deslocado o valor da largura da margem juntamente com a imagem.
Cópia de Separador Centrar | Ao contrário de uma imagem de cópia que se desloca, a imagem será impressa na posição definida no carimbo.
Cópia Dupla Pg Foto de Cartão | Os itens de carimbo são impressos em cada folha de cópia.
2 em 1 | Os itens de carimbo são impressos em cada página do original.
Cópia em Panfleto Cópia de Livro | Os itens de carimbo são impressos em cada página aquando da compilação.
Capas/Inserções | Utilize as definições de carimbo para seleccionar se o item é ou não impresso nas capas inseridas e nas inserções.

## Operação

Colocar o original e premir a tecla [Pré-visualização].
Colocar o original na bandeja do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos, ou no vidro de exposição.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Bata levemente na tecla [Outros] e na tecla [Carimbo].
Bata levemente num separador a imprimir e na tecla [Formato].
O formato do separador [Texto] pode ser introduzido utilizando texto pré-definido ou o teclado virtual.

- Configurar utilizando o separador [Texto]

Quando bate levemente no separador , o separador apresentado muda.
Bata levemente numa tecla da posição de impressão pretendida.
Bata numa das teclas de [1] a [6].

- Se bater levemente na tecla [Detalhe], pode configurar a definição de cada separador.
- Se bater levemente na tecla [Formato], pode verificar a posição de impressão ou definições detalhadas.

Para cancelar as definições de texto:
Bata levemente na tecla [Cancelar tudo].
Verifique a imagem de pré-visualização no ecrã de pré-visualização.
Verifique se as definições produzem ou não os resultados pretendidos.
Para cancelar todas as definições:
Bata levemente na tecla [CA].
Bata levemente na tecla [Iniciar].
Quando efectuar apenas um conjunto de cópias, não é necessário especificar o número de cópias.
Para efectuar dois ou mais conjuntos de cópias:
Bata levemente na tecla de visualização de cópias para especificar o número de cópias.

Configurar utilizando o separador [Texto]
Bata levemente na tecla [Entr. Directa] no separador [Texto] para visualizar o teclado virtual.
Utilize o teclado virtual para introduzir quaisquer caracteres.
Seleccionar o formato a partir de texto pré-definido
Bater levemente na tecla [Sele. Predef.] permite seleccionar o formato pretendido dos formatos registados para impressão.
Se bater levemente na tecla [Memorizar/Apagar], pode editar, apagar ou memorizar texto pré-definido. Para editar ou memorizar texto pré-definido, utilize o teclado virtual.
Voltar ao início