# DEFINIÇÕES DA PORTA DE IMPRESSÃO

LPD
Introduzir uma data de validade do perfil.
Definições LPD
LPD
Definir esta opção para usar LPD.
Limite de tempo
Introduzir um limite de tempo. A predefinição é de 0 segundos.
Usar Faixa
Definir esta opção para usar a faixa. A predefinição é "Inválido".
Raw
Definições de Impressão Raw
Impressão Raw
Definir esta opção para usar impressão RAW. A predefinição é "Válido".
Número de Porta
Introduzir um número de porta. A predefinição é porta 9100.
Limite de tempo
Introduzir um limite de tempo. A predefinição é de 90 segundos.
Usar Bidireccional
Para usar comunicação bidireccional, definir para .
WSD
Definições WSD
Impressão WSD
Definir esta opção para usar impressão WSD.
Usar Descoberta Multicast
Definir esta opção para usar descoberta multicast.
Quando as definições são alteradas, as mesmas entram em vigor depois de a máquina ser reiniciada. Para reiniciar a máquina, consultar "LIGAR A CORRENTE".
Voltar ao início