# DEFINIÇÕES DE ENCAMINHAMENTO DE ENTRADA

## Descrição geral

Os dados recebidos de fax e Internet fax podem ser encaminhados em conformidade com a tabela de encaminhamento guardada.
Quando esta função está activada, é possível encaminhar os faxes de internet recebidos para um endereço de e-mail especificado sem os imprimir.
Registo de Tabela de Encaminhamento
É possível guardar ou editar a tabela de encaminhamento de dados que tem as definições de encaminhar os dados recebidos.
É possível guardar até 50 tabelas de encaminhamento de dados.
Uma única tabela de encaminhamento pode guardar até 500 conjuntos de combinações de números de remetentes e endereços de origem.
É possível guardar até 1000 destinos em todas as tabelas combinadas de encaminhamento de dados.
É possível guardar até 100 destinos de dados Pasta FTP/Área de trabalho/Rede.

Item | Descrição
--- | ---
Nome da Tabela de Encaminhamento | Introduzir um nome de tabela de encaminhamento
Selecção de Linha de Recepção | Selecciona uma linha para receber dados.
Definição de Número/Endereço do Remetente | Selecciona o número de fax do remetente ou o endereço de Internet fax. Antes de seleccionar um número ou endereço de remetente, guardar o número ou endereço de destino. Para encaminhar todos os dados recebidos, seleccionar [Encaminhar todos os Dados Recebidos].
Acrescentar | Introduzir a selecção escolhida.
Número/Endereço do Remetente usado na Tabela de Encaminhamento | Apresenta o endereço que foi seleccionado pela tecla [Acrescentar].
Eliminar | Elimina o endereço seleccionado.
Destino 1/2/3 | É possível definir os dados encaminhados e o destino. Condições de encaminhamento: Definir as condições de encaminhamento dos dados. Dia da semana: Seleccionar um dia da semana para iniciar o encaminhamento dos dados. Hora de encaminhamento: Definir uma hora para iniciar o encaminhamento dos dados. Hora de início: Definir uma hora para iniciar o encaminhamento dos dados. Hora de fim: Definir uma hora para finalizar o encaminhamento dos dados. Formato: Seleccionar um formato de encaminhamento de dados.
Definições de Destino | Lista os endereços que podem ser definidos como destino. Seleccionar um destino definindo-o para .
Definições de Destino (Entrada Directa) | Introduzir o nome do destino directamente. Premir a tecla [Acrescentar aos destinos de encaminhamento.] para acrescentar o destino à lista.

Registo de Número/Endereço do Remetente
Guarda o número ou endereço do novo remetente para ser usado em encaminhamento de entrada.

Item | Descrição
--- | ---
Endereço a Introduzir | Apresenta o número ou o endereço do remetente introduzido.
Número de Fax | Introduzir um número de fax a guardar como remetente. Quando se introduzem múltiplos números de remetente, estes devem ser separados por ponto e vírgula (;) ou vírgula (,). Ao premir a tecla [Busca de Endereço Global], aparece o ecrã de busca de endereço global.
Endereço de I-Fax | Introduzir um endereço de Internet fax para guardar como remetente. Quando se introduzem múltiplos números de remetente, estes devem ser separados por ponto e vírgula (;) ou vírgula (,). Ao premir a tecla [Busca de Endereço Global], aparece o ecrã de busca de endereço global.
Eliminar | Elimina o número ou o endereço do remetente seleccionado.
Acrescentar à Lista | Acrescenta o número de remetente introduzido à lista.

Definições de Administração
Guarda as definições de administração a usar para encaminhamento de entrada.

Item | Descrição
--- | ---
Encaminhamento de Entrada | Define a função de encaminhamento de entrada.
Desactivar Registo de Tabela de Encaminhamento | Desactiva o registo da tabela de encaminhamento.
Desactivar Mudança/Eliminação de Tabela de Encaminhamento | Desactiva uma alteração da tabela de encaminhamento.
Desactivar Mudança de Condição de Encaminhamento | Desactiva uma alteração das condições de encaminhamento de dados.
Desactivar Definição de Encaminhamento Temporário a partir do Painel de Operações | Desactiva uma definição de encaminhamento temporário de dados a partir da máquina
Definição de Estilo de Impressão | Define um estilo de impressão dos dados recebidos. Se estiver seleccionada a opção [Guardar sempre] ou [Guardar apenas em Erro], introduzir um nome de ficheiro.
Predefinição de Carácter | Definir caracteres adicionados ao nome do ficheiro quando o mesmo é guardado. Quando "Carácter 1" e "Carácter 2" são definidos em "Atribuição de nome de ficheiro nº 1 a nº 7", os caracteres definidos são adicionados ao nome do ficheiro. Introduzir até 64 caracteres de meia-largura/largura completa.
Atribuição de nome de ficheiro nº 1 a nº 7 | Definir a informação incluída no nome do ficheiro quando este é guardado.
Quando guardado no livro de endereços, mudar o nome do remetente para o nome do contacto. | Quando o remetente dos dados estiver guardado no livro de endereços, a informação de remetente é alterada para o nome guardado no livro de endereços.

## Operação

Activar a função [Encaminhamento de Entrada].
Premir [Definições de Administração] a partir do menu.
Activar a função [Encaminhamento de Entrada] a partir do ecrã de configuração.
Guardar o número ou o endereço do remetente.
Premir [Registo de Número/Endereço do Remetente] a partir do menu.
Introduzir o número ou endereço de destino que se pretende guardar.
Caso se pretenda encaminhar todos os dados recebidos, não é necessário guardar separadamente o número e o endereço do remetente.
Guardar uma tabela de encaminhamento.
Premir [Definições de Encaminhamento de Entrada] a partir do menu.
Premir a tecla [Acrescentar] no ecrã visualizado.
Quando aparecer o ecrã [Registo de Tabela], guardar a tabela de encaminhamento.
Activar a tabela de encaminhamento memorizada.
Premir [Definições de Encaminhamento de Entrada] a partir do menu.
Definir o nome da tabela de encaminhamento que pretende activar com. Para especificar condições de reencaminhamento, seleccione [Encaminhar com base nas condições do destino de encaminhamento 1-3] e seleccione também [Reencaminhar Sempre] ou [Reencaminhar em Dia e Hora Seleccionados]. Se tiver seleccionado a opção [Reencaminhar em Dia e Hora Seleccionados] , pode definir antecipadamente a data e a hora de reencaminhamento.
Voltar ao início