# ALIMENTAÇÃO DO PAPEL NUM AMBIENTE WINDOWS

Antes de iniciar a impressão, verifique os tamanhos do papel, os tipos de papel e o papel que possa ter ficado nas cassetes da máquina. Para verificar as informações de cassete mais recentes, clique no botão [Estado da Bandeja] em [Selecção Papel] no separador [Papel].
As relações entre a definição "Tamanho do Papel" e a definição "Selecção de Papel" são as seguintes:

- Quando "Cassete Papel" em "Selecção Papel" está definida para [Selecção Auto]

- A cassete que contiver papel do tamanho e tipo seleccionados em "Tamanho do Papel" e "Tipo de Papel" é seleccionada automaticamente.

- Quando "Cassete Papel" em "Selecção Papel" está definida para outra definição que não seja [Selecção Auto]

- A cassete especificada é utilizada para a impressão, independentemente da definição "Tamanho do Papel".
  Quando definir "Cassete Papel" para [Alimentador Manual], certifique-se de que selecciona "Tipo de Papel". Verifique o tipo de papel que está definido para o alimentador manual da máquina, verifique se está realmente colocado papel desse tipo no alimentador manual e, em seguida, seleccione o tipo de papel adequado.

- Quando "Tipo de Papel" em "Selecção Papel" está definido para [Selecção Auto]

- É seleccionada automaticamente uma cassete com papel simples ou papel reciclado do tamanho especificado em "Tamanho do Papel". (A pré-definição de fábrica é unicamente papel simples).

- Quando "Tipo de Papel" em "Selecção Papel" está definido para outra definição que não seja [Selecção Auto]

- É utilizada para a impressão uma cassete com o tipo e tamanho do papel especificados em "Tamanho do Papel".

Os suportes especiais, como é o caso dos envelopes, também poderão ser colocados no alimentador manual.
Para saber o procedimento para colocar papel no alimentador manual, consulte "COLOCAR PAPEL NO ALIMENTADOR MANUAL".
Quando [Permitir o tamanho de papel detectado no tabuleiro de bypass (desactivado de fábrica) ou [Permitir o tipo de papel seleccionado no tabuleiro de bypass] (activado de fábrica), a que tem acesso seleccionando [Definições de Sistema] no "Modo de configuração" → [Definições de Impressora] → [Predefinições] → [Definições de tabuleiro de bypass], estiver activado, a impressão não será efectuada se o tamanho do papel ou o tipo de papel especificado no controlador da impressora for diferente do tamanho do papel ou do tipo de papel especificado nas definições do alimentador manual.
Para excluir o alimentador manual das cassetes que podem ser seleccionadas quando [Selecção Auto] está seleccionada:
No "Modo de definição", seleccione [Definições de Sistema] → [Definições de Impressora] → [Pré-Definições] → [Definições de tabuleiro de bypass] → [Excluir o tabuleiro de bypass da auto selecção de papel].
Se forem colocados frequentemente suportes especiais no alimentador manual, recomenda-se que esta definição seja activada.
Voltar ao início