# ALTERAR O FORMATO NO MODO DIGITALIZAÇÃO OU DE ENTRADA DE DADOS

## Descrição geral

Alterar o formato de ficheiro (tipo de ficheiro e modo de compressão/taxa de compressão) para enviar uma imagem digitalizada no momento da transmissão. Para além disso, se os originais digitalizados estiverem divididos em ficheiros distintos, o número de páginas por ficheiro poderá ser alterado.
O tipo de ficheiro do modo [P/B] e o tipo de ficheiro do modo [Cor/Escala de Cinzentos] estão ligados. O tipo de ficheiro não poderá ser definido em separado para cada um. (Quando se selecciona [JPEG] no modo [Cor/Escala de Cinzentos], [TIFF] é automaticamente seleccionado para o modo [P/B].)
Combinações de formato de ficheiro

Separador [Cor/Escala de Cinzentos] | Separador [Preto & Branco]
--- | ---
PDF | PDF
PDF Alta Compressão* | PDF
PDF Alta Compressão (Ultra Fino)* | PDF
PDF/A | PDF/A
PDF/A Alta Compressão * | PDF/A
PDF/A Alta Compressão (Ultra Fino)* | PDF/A
PDF encriptado | PDF encriptado
PDF Encriptado/Alta Compressão* | PDF encriptado
PDF Encriptado/Alta Compressão (Ultra Fino)* | PDF encriptado
TIFF | TIFF
JPEG | TIFF
XPS | XPS

*
É necessário o kit de expansão da função de scanner.

- O formato de ficheiro para enviar uma imagem digitalizada é especificado quando o destino é armazenado numa tecla de toque; porém, o formato poderá ser alterado durante a transmissão.
- Se for especificado [PDF/Encriptado] para o formato do ficheiro, o ecrã de introdução da palavra-passe aparece ao digitalizar. Introduzir uma palavra-passe com um máximo de 32 caracteres.

Observar o seguinte quando se especifica [PDF/Alta Compressão] no formato de ficheiro [Cor/Escala de Cinzentos].

- Ao transmitir para um endereço com [PDF/Alta Compressão] especificado, todos os ficheiros para o scanner são enviados como ficheiros PDF Alta Compressão.
- Ao transmitir para um endereço com [PDF/Alta Compressão] e [PDF/Alta Compressão/Ultra Fino] especificado, todos os ficheiros para o scanner são enviados como ficheiros PDF Alta Compressão (Ultra Fino).
- Se estiver especificado [PDF/Alta Compressão], a resolução não pode ser alterada no modo de scanner. A resolução é definida para 300 x 300 ppp.
- Se estiver definido [PDF/Alta Compressão] quando está uma definição de resolução especificada no modo de scanner (ou outro), a definição de resolução é cancelada e é usada a resolução do PDF Alta Compressão para transmissão.
- Quando está seleccionado [PDF/Alta Compressão], não se pode alterar a [Resolução] enquanto se espera o original seguinte ou em [Alterar Def.] nas definições de construção de trabalho.
- Se estiver definido [PDF/Alta Compressão] quando está uma definição do tipo de original especificada no modo de scanner (ou outro), [Foto] muda para [Texto/Foto] e [Mapa] muda para [Texto/Foto Impressa].

## Operação

Premir a tecla [Formato Ficheiro].
Premir o separador [Cor/Escala de Cinzentos] ou [P/B] e seleccionar o modo de formato para digitalização.

- A definição do formato para o modo [P/B] é o formato de ficheiro com o modo de cor definido para [Mono2].
- A definição do formato para o modo [Cor/Escala de Cinzentos] é o formato de ficheiro com o modo de cor definido para [Cor Total] ou [Escala de Cinzentos].

Premir a tecla do tipo de ficheiro pretendido.
Quando está seleccionado o modo [Cor/Escala de Cinzentos] e o kit de expansão da função do scanner estiver instalado, aparecem as caixas de verificação [Compacto] e [Ultra Fino]. Para impedir a deterioração da qualidade de imagem e reduzir o tamanho dos dados de um ficheiro a transmitir, seleccionar PDF Alta Compressão. Seleccionar [Ultra Fino] apenas quando se seleccionar PDF Alta Compressão.
Quando está seleccionado o separador [P/B]
Quando está seleccionado o separador [Cor/Escala de Cinzentos]
Premir a tecla do modo de compressão pretendido ou a tecla da taxa de compressão pretendida.
[Texto Preto Acentuado] no separador [Cor/Escala de Cinzentos] é um formato de ficheiro que reduz o tamanho dos dados ao mesmo tempo que elimina a deterioração do texto a preto.
Para alterar o número de páginas por ficheiro, definir a caixa de verificação [Páginas Especificadas por Ficheiro] para , e usar para especificar o número de páginas por ficheiro.
Ao premir o campo de visualização dos valores numéricos, é possível alterar directamente o valor numérico usando as teclas numéricas.
Depois de concluídas todas as definições, premir .

- Quando não surgir uma marca de verificação na caixa de verificação [Páginas Especificadas por Ficheiro] , é criado um ficheiro para todas as páginas digitalizadas.
- Quando se selecciona [Páginas Especificadas por Ficheiro], os números consecutivos são adicionados aos nomes de ficheiro criados.
- Quando se selecciona [JPEG] como tipo de ficheiro, é criado um ficheiro para cada página. Por este motivo, a caixa de verificação [Páginas Especificadas por Ficheiro] não será visualizada.

Voltar ao início