# EXTERIOR

Esta secção descreve os nomes e as funções dos respectivos componentes situados no exterior da máquina.
×
Alimentador automático de documentos
Alimenta e digitaliza automaticamente originais múltiplos. Permite digitalizar automaticamente ambos os lados de originais 2 Faces ao mesmo tempo.
- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
×
Tampa frontal
Abra esta tampa para colocar o interruptor de corrente principal em "On" ou "Off" ou para substituir um cartucho de toner.
- LIGAR A CORRENTE
- SUBSTITUIR O CARTUCHO DE TONER
×
Bandeja de saída (bandeja central)*
O papel impresso é ejectado para esta bandeja.
×
Painel de operações
Este painel tem o botão [Ligar], o botão/indicador [Poupança de Energia], o botão [Ecrã Inicial], o interruptor de corrente principal, o indicador de receção de faxes e o painel de toque.
Utilize o painel de toque para utilizar cada uma destas funções.
- PAINEL DE OPERAÇÕES
×
Bandeja direita*
Defina de forma a que o papel seja ejectado para esta bandeja conforme necessário.
Se definir que os originais recebidos via fax ou fax Internet saem para esta bandeja, pode separá-los do papel impresso numa cópia.
×
Finalizador*
Agrafa o papel.
Pode também ser instalado um módulo de perfuração para furar orifícios no papel impresso.
- FINALIZADOR
×
Finalizador de encadernação (empilhador grande)*
Agrafa e dobra o papel. Pode também ser instalado um módulo de perfuração para furar orifícios no papel impresso.
- FINALIZADOR DE ENCADERNAÇÃO (empilhador grande)
×
Unidade de passagem do papel*
Esta unidade envia as folhas impressas para o finalizador (empilhador grande), finalizador de encadernação ou finalizador de encadernação (empilhador grande); em alternativa, poderá funcionar como elemento de ligação entre a máquina e o finalizador (empilhador grande), o finalizador de encadernação ou o finalizador de encadernação (empilhador grande).
×
Porta USB (Tipo A)
É utilizada para ligar um dispositivo USB, como um dispositivo de memória USB, à máquina.
Utilize um cabo USB blindado.
Suporta USB 2.0 (alta velocidade).
×
Teclado*
Utilize-o como substituto do teclado virtual apresentado no painel de toque. Quando não é utilizado, pode ser guardado sob o painel de operações.
×
Cassete 1
Guarde papel nesta cassete.
- COLOCAR PAPEL NUMA CASSETE
×
Cassete 2 (quando está instalada uma gaveta de papel padrão/1x500/2x500/3x500/500&2000 folhas)*
Guarde papel nesta cassete.
- COLOCAR PAPEL NUMA CASSETE
×
Cassete 3 (quando está instalada uma gaveta de papel padrão/2x500/3x500 folhas)*
Guarde papel nesta cassete.
- COLOCAR PAPEL NUMA CASSETE
×
Cassete 3 (se estiver instalada uma gaveta de papel de suporte/500&2000 folhas)*
Guarde papel nesta cassete.
- CASSETE 3 - 4 (GAVETA DE PAPEL DE SUPORTE/2000 FOLHAS)
×
Cassete 4 (quando está instalada uma gaveta de papel padrão/3x500 folhas)*
Guarde papel nesta cassete.
- COLOCAR PAPEL NUMA CASSETE
×
Cassete 4 (se estiver instalada uma gaveta de papel de suporte/500&2000 folhas)*
Guarde papel nesta cassete.
- CASSETE 3 - 4 (GAVETA DE PAPEL DE SUPORTE/2000 FOLHAS)
×
Cassete 5 (se estiver instalada uma bandeja de grande capacidade)*
Guarde papel nesta cassete.
- COLOCAR PAPEL NUMA CASSETE DE GRANDE CAPACIDADE
×
Alimentador manual
Utilize esta cassete para alimentar papel manualmente.
Quando colocar papel maior do que A4R ou 8-1/2" x 11"R, puxe para fora a guia de extensão.
- COLOCAR PAPEL NO ALIMENTADOR MANUAL
×
Mód Perfurar*
Este dispositivo é usado para perfurar orifícios nas folhas impressas. É necessário um finalizador de encadernação, um finalizador de encadernação (empilhador grande) ou um finalizador (empilhador grande).
- MÓDULO PARA PERFURAR
×
Finalizador (empilhador grande)*
Este dispositivo serve para agrafar papel. Pode também ser instalado um módulo de perfuração para furar orifícios no papel impresso.
- Finalizador (empilhador grande)
×
Finalizador de encadernação*
Este dispositivo agrafa e dobra papel. Pode também ser instalado um módulo de perfuração para furar orifícios no papel impresso.
- FINALIZADOR DE ENCADERNAÇÃO
Bata levemente no nome para que os respectivos detalhes apareçam.
* Opcional Voltar ao início