# REGISTO DE TAMANHO PERSONALIZADO (MANUAL)

Esta secção explica as definições da bandeja de papel e do tipo de papel.
Se for frequente a utilização de um tamanho de papel não normalizado no alimentador manual, o tamanho desse papel deve ser antecipadamente registado.
Ao registar o tamanho de papel, não volta a ser necessário defini-lo sempre que tiver de ser utilizado.
Podem ser registados no máximo três tamanhos de papel.
Premir as teclas [Personalizar 1] a [Personalizar 7] nas quais se pretende registar ou alterar um tamanho de papel, e surge o ecrã de registo.
Seleccionar onde se pretende introduzir o tamanho em mm ("Introdução de Tamanho-AB") ou em polegadas ("Introdução de Tamanho-Polegada"), e de seguida definir as dimensões X e Y do papel.
"Introdução de Tamanho-AB"
A direcção X pode ser definida entre 140 mm e 432 mm. A predefinição é de 420 mm.
A direcção Y pode ser definida entre 90 mm e 297 mm. A predefinição é de 297 mm.
"Introdução de Tamanho-Polegada"
A direcção X pode ser definida entre 5-1/2 pol. e 17 pol. A predefinição é de 17 pol.
A direcção Y pode ser definida entre 3-5/8 pol. e 11-5/8 pol. A predefinição é de 11 pol.
Voltar ao início