# SÃO IMPRESSOS MUITOS CARACTERES CORROMPIDOS

Se não conseguir resolver um problema utilizando as soluções descritas neste manual, pressione o botão [Power] e coloque o interruptor de corrente principal na posição "". Aguarde pelo menos 10 segundos e coloque o interruptor de corrente principal na posição "". Depois da cor do indicador de corrente principal mudar para verde, prima o botão [POWER].
Quando a cor de fundo do ecrã de estado do trabalho não está cinzenta no canto superior direito do painel de toque, não desligue o interruptor de corrente principal nem a ficha. Se o fizer, pode danificar o disco rígido ou provocar a perda dos dados que estiverem a ser recebidos ou enviados.

Local a verificar | Solução
--- | ---
O computador ou a máquina estão instáveis? | Cancele a impressão, reinicie o PC e a máquina e tente imprimir novamente. Se restar apenas uma pequena quantidade de espaço livre na memória ou no disco rígido do PC, ou se houver um grande número de trabalhos em fila na máquina e só restar uma pequena quantidade de espaço livre, o texto pode ser impresso com caracteres corrompidos. Para cancelar a impressão Windows: faça duplo clique no ícone da impressora localizado no canto inferior direito da barra de tarefas e clique em "Cancelar todos os documentos" (ou em "Eliminar documentos impressos") no menu [Impressora]. Macintosh: Faça duplo clique no nome da máquina na lista de impressoras, seleccione o trabalho que pretende eliminar e elimine-o. Na máquina: premir o visor de estado do trabalho no painel de operação, premir o separador [Imprimir] para alterar o ecrã, premir a tecla do trabalho de impressão que se pretende eliminar e a tecla [Parar/Eliminar]. Surge uma mensagem para confirmar o cancelamento. Premir a tecla [Cancelar]. Se continuarem a ser impressos caracteres corrompidos após a reinicialização, peça ao administrador para aumentar a definição do tempo limite de espera em [Limite de Tempo I/O] no modo de configuração. "modo de Configuração" → [Definições de Impressora] → [Definições Interface] → [Limite de Tempo I/O] Se continuarem a ser impressos caracteres corrompidos após as medidas acima, remover e reinstalar o controlador da impressora.

Voltar ao início