# CARIMBAR ORIGINAIS DIGITALIZADOS(CARIMBO DE VERIFICAÇÃO)

## Descrição geral

Esta função permite carimbar cada original digitalizado utilizando o alimentador automático de documentos, o que permite verificar se todos os originais foram digitalizados correctamente.

- Para utilizar a função de carimbo de verificação, é necessário instalar a unidade de carimbo opcional.
- Quando são usados originais de 2 faces, a frente de cada original é carimbada duas vezes.
- Se ocorrer um erro durante a digitalização, um original que não tenha sido digitalizado pode ser carimbado.
- Quando a marca "O" que é carimbada nos originais começar a ficar esbatida, substituir o cartucho de carimbo.
  Consultar o procedimento de substituição do cartucho de carimbo em "SUBSTITUIÇÃO DO CARTUCHO DE CARIMBO".

## Operação

Colocar os originais no alimentador automático de documentos.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

Especificar o destino.

- RECUPERAR UM DESTINO DO LIVRO DE ENDEREÇOS
- VISUALIZAR UMA LISTA DE DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZAR UM NÚMERO DE PROCURA PARA RECUPERAR UM DESTINO
- INTRODUZIR UM ENDEREÇO MANUALMENTE
- ESPECIFICAR UMA PASTA DE REDE
- RECUPERAR UM DESTINO DE UM LIVRO DE ENDEREÇOS GLOBAL
- UTILIZAR UM REGISTO DE TRANSMISSÃO PARA REENVIAR

Premir a tecla [Carimbo de Verificação] no painel de acção ou a tecla [Outros] e premir a tecla [Carimbo de Verificação].
O ícone ou a caixa de verificação adequados são seleccionados.
Se premir a tecla [Outros], prima a tecla [Anterior] depois de concluídas as definições.
Para cancelar a definição de Carimbo de Verificação:
Premir a tecla [Carimbo de Verificação] no painel de acção ou a tecla [Outros] e premir a tecla [Carimbo de Verificação] para limpar a marca de verificação.
Premir a tecla [Iniciar] para iniciar a digitalização do original.
Premir a tecla [Pré-visualização] para pré-visualizar uma imagem antes do envio do fax. Consultar mais informações em "VERIFICAR A IMAGEM PARA TRANSMISSÃO". Contudo, as definições desta função não podem ser alteradas no ecrã de pré-visualização.
Escutar-se-á um som para indicar que a digitalização e a transmissão estão concluídas.
Voltar ao início