# TIPOS DE CONSUMÍVEIS E MÉTODOS DE ARMAZENAGEM

## Tipos de Consumíveis

Deve utilizar os papéis para cópia e etiquetas por nós recomendados. Para mais informações, consulte o seu revendedor.
Deve utilizar os cartuchos de toner, cartuchos de agrafos, e películas de acetatos por nós indicados.

Nome do produto | Nome do Modelo | Notas
--- | --- | ---
Cartucho de agrafos (para finalizador ou finalizador de encadernação) | MX-SCX1 | Aprox. 5000 agrafos × 3
Cartucho de agrafos (para finalizador (empilhador grande)) | AR-SC2 | Aprox. 5000 agrafos × 3
Cartucho de agrafos (para a unidade de agrafador de encadernar do finalizador de encadernação e finalizador de encadernação (empilhador grande)) | AR-SC3 | Aprox. 2000 agrafos × 3

## Manusear o Toner e o Cartucho de Toner, e em caso de emergência

### Manuseamento

Não atire o toner ou o cartucho de toner para o fogo. O toner pode saltar e provocar queimaduras. Além disto, não force a abertura de um cartucho de toner. Pode provocar o derrame de pó de toner. Se tal suceder, evite a inalação do pó ou o contacto com a pele.

### Armazenagem

Guarde o toner ou os cartuchos de toner num local frio e escuro que não esteja vedado nem contenha chama. Guarde o toner ou os cartuchos de toner fora do alcance das crianças. Guarde as embalagens de cartuchos de toner novos na horizontal, no as colocando na vertical, e tendo o cuidado de não as virar de cima para baixo. Se as caixas forem guardadas na vertical, a propriedade de escoamento do toner diminui mesmo que o cartucho seja bem agitado antes da utilização, e o toner pode ficar no cartucho e não sair para a máquina.

### Em caso de emergência

###### Se inalar os pós:

Desloque-se para um local com ar limpo, e gargareje com água em abundância. Se apresentar tosse ou outros sintomas, consulte um médico.

###### Se o toner aderir à pele:

Limpe a pele com sabão, e remova o toner com água.

###### Se o toner atingir os olhos:

Lave imediatamente com água corrente. Se tiver dores, consulte um médico.

###### Se houver inalação de toner:

Lave a boca, e beba um ou dois copos de água. Se necessário, consulte um médico.

###### Cuidado:

- Não guarde cartuchos de toner em locais onde a temperatura seja igual ou superior a 40 graus Celsius.
  Se for guardado em locais de temperatura elevada, o toner dentro do cartucho pode endurecer.
- Guarde os cartuchos de toner ou caixas de resíduos de toner usadas fora do alcance das crianças.

## Outros métodos de armazenagem de consumíveis

###### Guarde os consumíveis num local que satisfaça as seguintes condições.

- Local limpo e seco
- Local com temperatura estável
- Local não exposto à luz solar directa

###### Coloque o papel de cópia num saco, e guarde-o num local plano.

Se não colocar o papel num saco ou não preparar o papel para ser guardado, pode ocorrer enrugamento ou absorção de humidade, provocando encravamento do papel.
Tenha o cuidado de guardar o resto do papel num saco, fechá-lo para ser guardado, caso contrário pode ocorrer enrugamento ou absorção de humidade, provocando encravamento do papel.
Voltar ao início