# ALTERAR AS DEFINIÇÕES DE IMPRESSÃO PARA O RELATÓRIO DE TRANSACÇÃO(RELATÓRIO DE TRANSACÇÃO)

## Descrição geral

É impresso automaticamente um relatório de transacção para alertá-lo de quando uma transmissão de Internet-Fax falha ou quando uma transmissão de difusão é efectuada.
O relatório de transacção possui uma descrição da transmissão (data, hora de início, nome de destino, hora pretendida, número de páginas, resultado, etc.).

- INFORMAÇÃO VISUALIZADA NA COLUNA DE RESULTADOS

Os relatórios de transacção são impressos com base nas condições definidas no modo de configuração. Seleccionar condições diferentes para uma transmissão conforme necessário.

- Esta função não poderá ser usada no modo de digitalização ou modo entrada de dados.

- Para uma transmissão de difusão, as alterações às condições de impressão do relatório de transacção aplicam-se a todos os destinos.

## Operação

Colocar os originais.
Colocar o original na bandeja do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos, ou no vidro de exposição.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Especificar o destino.

- RECUPERAR UM DESTINO DO LIVRO DE ENDEREÇOS
- VISUALIZAR UMA LISTA DE DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZAR UM NÚMERO DE PROCURA PARA RECUPERAR UM DESTINO
- INTRODUZIR UM ENDEREÇO MANUALMENTE
- ESPECIFICAR UMA PASTA DE REDE
- RECUPERAR UM DESTINO DE UM LIVRO DE ENDEREÇOS GLOBAL
- UTILIZAR UM REGISTO DE TRANSMISSÃO PARA REENVIAR

Premir a tecla [Outros] e a tecla [Relatório de Transacção].
Premir a tecla das definições de impressão.
Depois de concluídas todas as definições, premir .
Para cancelar as definições do relatório de transacção:
premir a tecla [Não Imprimir].

- As condições de impressão para um relatório de transacção são as seguintes:
  - "Imprimir Sempre": é impresso um relatório de transacção quer a transmissão seja bem sucedida ou não.
  - "Imprimir com Erro": é impresso um relatório de transacção quando a transmissão falha.
  - "Não imprimir": não imprime nenhum relatório de transacção.
- Definir a caixa de verificação [Imprimir Imagem do Original] para , para incluir parte do original transmitido no relatório de transacção. A informação de impressão não está disponível para altifalante, transmissão directa, recepção de agregação, ou transmissão de código F.

Premir a tecla [Iniciar] para iniciar a digitalização do original.
Premir a tecla [Pré-visualização] para pré-visualizar uma imagem antes do envio do fax. Consultar mais informações em "VERIFICAR A IMAGEM PARA TRANSMISSÃO".

- Se tiver inserido as páginas do original na bandeja do alimentador de documentos, são digitalizadas todas as páginas.
  Escutar-se-á um som para indicar que a digitalização e a transmissão estão concluídas.
- Se o original tiver sido colocado no vidro de exposição, digitalize as páginas uma de cada vez.
  Concluída a digitalização, coloca-se o próximo original e prime-se a tecla [Iniciar]. Repete-se o procedimento até que todas as páginas tenham sido digitalizadas e, em seguida, prime-se a tecla [Terminar].
  Escutar-se-á um som para indicar que a digitalização e a transmissão estão concluídas.

Voltar ao início