# IMPRIMIR DIRECTAMENTE UM FICHEIRO NUM SERVIDOR FTP

## Descrição geral

Quando está configurado um servidor FTP, pode seleccionar e imprimir directamente ficheiros no servidor FTP a partir do painel de toque da máquina. Esta função elimina a necessidade de descarregar os ficheiros do servidor FTP para o seu PC e de enviar trabalhos de impressão do PC para a máquina.
Para configurar um servidor FTP:
No "Modo de definição", seleccione [Definições de Aplicações] → [Definições para impressão a partir do MFP(FTP)] e configure um servidor FTP. (São necessários direitos de administrador.) Pode configurar até 20 servidores FTP.
Se seleccionar um ficheiro PDF protegido com uma palavra-passe, tem de introduzir essa palavra-passe no ecrã de estado do trabalho para começar a imprimir.

- IMPRIMIR UM FICHEIRO PDF ENCRIPTADO

## Operação

Bata levemente na tecla [Arquivo Documentos].
Premir a tecla [Seleccionar Ficheiro de FTP para Imprimir] no painel de acção.
Bata levemente na tecla do servidor FTP a que pretende aceder.
Bata levemente na tecla do ficheiro que pretende imprimir e bata na tecla [Alterar a definição para imprimir] no painel de acção.

- Quando imprimir vários ficheiros, bata nas teclas dos ficheiros que pretende imprimir e bata levemente na tecla [Imprimir] no painel de acção.
- Surge o ícone do lado esquerdo das teclas dos ficheiros que podem ser impressos.
- O ícone é visualizado à esquerda das teclas das pastas no servidor FTP. Para visualizar uma pasta ou um ficheiro numa pasta, bata levemente nesta tecla.

- Pode visualizar até 100 teclas de ficheiros e pastas.
- Bata levemente em para subir um nível de pasta.
- Quando desce um nível de pasta batendo numa tecla da pasta, aparece .
  Bata levemente nesta tecla para regressar ao ecrã de selecção do nome de ficheiro ou pasta.
- Bata levemente na tecla [Nome de Ficheiro ou Pasta] para alterar a ordem dos ficheiros e das pastas visualizados no ecrã. De cada vez que a tecla é premida, a ordem altera-se entre ascendente e descendente.

Seleccione as condições de impressão.

- Se seleccionou vários ficheiros no passo 4, pode apenas seleccionar o número de impressões.
- Se seleccionou um ficheiro que inclui condições de impressão (ou seja, ficheiros PCL, PS ou XPS) no passo 4, as definições serão aplicadas.

Quando a caixa de verificação [Imprimir em Papel Brilhante] está seleccionada, a opção [Selecção Papel] é definida para [Papel Brilhante] (alimentador manual) e [Resolução de Saída] é definida para [600 ppp (Elevada Qualidade)].
Premir a tecla [Iniciar].
A impressão tem início assim que o ficheiro seleccionado for descarregado.
Voltar ao início