# INICIAR UMA TRANSMISSÃO NUMA HORA ESPECIFICADA(TRANSMISSÃO TEMPORIZADA)

## Descrição geral

Especificar uma hora em que a transmissão ou transmissão de difusão ocorrerão automaticamente. A transmissão inicia automaticamente à hora especificada.
Esta função é útil para quando se pretende realizar transmissão reservada, em difusão ou de outro tipo, na ausência do utilizador, à noite ou a horas em que as tarifas telefónicas são mais económicas.

- Quando se define uma transmissão temporizada, o interruptor de corrente principal deve ser mantido na posição "". Se o interruptor de corrente principal estiver na posição na hora especificada, a transmissão não ocorrerá.
- Ao efectuar uma transmissão temporizada, deve-se digitalizar o original para a memória quando se configura a transmissão. Não é possível deixar o documento no alimentador automático de documentos ou no vidro de exposição e digitalizá-lo na hora reservada para transmissão.
- Podem ser armazenados de uma só vez 100 transmissões temporizadas.

- As definições seleccionadas para uma transmissão temporizada (exposição, resolução e outras funções) são apagadas automaticamente depois de concluída a transmissão. (Porém, quando se utiliza a função de arquivo de documentos, a imagem original digitalizada e as definições são armazenadas no disco integrado.)
- Se estiver em curso uma transmissão quando a hora especificada chegar, a transmissão temporizada iniciará depois de concluída a transmissão.
- Se for dada prioridade a um trabalho agendado para transmissão temporizada no ecrã de estado de trabalho, o temporizador é cancelado. A transmissão iniciará logo que o trabalho em curso esteja concluído.
  - PROCESSAMENTO PRIORITÁRIO DE UM TRABALHO RESERVADO
- A hora pode ser especificada com uma semana de avanço.
- Depois de especificadas as definições da transmissão temporizada, a transmissão é iniciada tal como para as outras funções.
- Uma transmissão temporizada pode ser eliminada no ecrã de estado de trabalho.

## Operação

Colocar os originais.
Colocar o original na bandeja do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos, ou no vidro de exposição.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Especificar o destino.

- RECUPERAR UM DESTINO DO LIVRO DE ENDEREÇOS
- VISUALIZAR UMA LISTA DE DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZAR UM NÚMERO DE PROCURA PARA RECUPERAR UM DESTINO
- INTRODUZIR UM ENDEREÇO MANUALMENTE
- ESPECIFICAR UMA PASTA DE REDE
- RECUPERAR UM DESTINO DE UM LIVRO DE ENDEREÇOS GLOBAL
- UTILIZAR UM REGISTO DE TRANSMISSÃO PARA REENVIAR

Premir a tecla [Outros] e a tecla [Temporizador].
Premir a tecla [ON].
A definição indicará a hora actual. Se a hora for diferente, corrigi-la no modo de configuração antes de iniciar um trabalho.

- ANTES DE UTILIZAR O SCANNER DE REDE

Especificar a data.
Premir para especificar a hora (horas e minutos) em formato de 24 horas.
Ao premir uma tecla no campo de visualização dos valores numéricos, é possível introduzir directamente um valor numérico.
Depois de concluídas todas as definições, premir .
Para cancelar a definição de Transmissão Temporizada:
premir a tecla [Off].
Premir a tecla [Iniciar] para iniciar a digitalização do original.
Premir a tecla [Pré-visualização] para pré-visualizar uma imagem antes do envio do fax. Consultar mais informações em "VERIFICAR A IMAGEM PARA TRANSMISSÃO".

- Se tiver inserido as páginas do original na bandeja do alimentador de documentos, são digitalizadas todas as páginas.
  Escutar-se-á um som para indicar que a digitalização está concluída, e a máquina aguarda pela transmissão.
- Se o original tiver sido colocado no vidro de exposição, digitalize as páginas uma de cada vez.
  Concluída a digitalização, coloca-se o próximo original e prime-se a tecla [Iniciar].
  Repete-se até que todas as páginas tenham sido digitalizadas e, em seguida, prime-se a tecla [Terminar].
  Escutar-se-á um som para indicar que a digitalização está concluída, e a máquina aguarda pela transmissão.

O original é digitalizado para a memória. O original não poderá ser digitalizado numa hora especificada.
Voltar ao início