# PREDEFINIÇÕES

Podem configurar-se as definições relacionadas com a função da impressora.
As definições da condição da impressora estão descritas em seguida.
Proibição de Impressão da Página de Aviso
Desactiva a impressão de uma página de aviso.
Proibição de Impressão da Página de Teste
Desactiva a impressão de uma página de teste.
Quando esta definição está activada, não é possível usar [Definições de Sistema] → [Impre. de Lista (Utilizador)] → [Página Teste Impressora] no "modo de Configuração" para imprimir as páginas de teste.
Mudança Auto Tam Carta/A4
Quando imprimir uma imagem de tamanho 8-1/2 x 11" (A4), esta definição permite a utilização de papel com o tamanho A4 (8-1/2 x 11") na eventualidade do tamanho 8-1/2 x 11" (A4) não estar colocado.
Nível de Densid. de Impressão
Aclara ou escurece a densidade de impressão das imagens. A densidade de impressão pode ser regulada em cinco níveis.
Definições de Alimentador Manual
Permitir o Tamanho de Papel Detectado no Alimentador Manual
Esta opção é usada para impedir a impressão quando o tamanho de papel especificado para um trabalho de impressão é diferente do tamanho de papel introduzido no alimentador manual.
Permitir o Tipo de Papel Seleccionado no Alimentador Manual
Esta opção é usada para impedir a impressão quando o tamanho de papel especificado para um trabalho de impressão é diferente do tamanho de papel introduzido no alimentador manual.
Excluir o Alimentador Manual da Auto Selecção de Papel
Seleccionando [Auto] na selecção do tipo de papel, o alimentador manual pode ser excluído das bandejas seleccionáveis. Recomenda-se esta opção quando é colocado um papel especial no alimentador manual.
Fila de Trabalhos
Quando esta função está activada, os trabalhos de impressão recebidos são visualizados na fila de trabalhos do ecrã de estado dos trabalhos. Os trabalhos são deslocados para a fila de trabalhos depois de terem sido analisados pela máquina. Surgem na fila de trabalhos diversos trabalhos que ainda não foram analisados.
Quando esta função está desactivada, os trabalhos de impressão recebidos são visualizados na fila de trabalhos, em vez de o serem no ecrã de estado dos trabalhos. Contudo, quando se imprime um trabalho em PDF encriptado, o trabalho surge na fila de trabalhos.
Proibição de Impressão Directa de Memória USB
Desactiva a função para a impressão directa de um ficheiro num dispositivo de memória USB.
Desactivar impressão directa através pasta de rede
Desactiva a impressão directa a partir de uma pasta da rede.
Desactivar envio enquanto imprime
Desactiva a função de Envio de Imagem durante a impressão.
Voltar ao início