# IMPRIMIR UM FAX PROTEGIDO COM PALAVRA-PASSE(DEFINIÇÃO DE SUSPENSÃO DE IMPRESSÃO DE DADOS RECEBIDOS)

Activar esta definição para receber faxes e memorizá-los na memória sem os imprimir. Para imprimir os faxes, é necessário introduzir uma palavra-passe.
Quando esta função é utilizada, surge um ecrã de introdução de palavra-passe no painel de toque quando é recebido um fax.
Para efectuar esta operação, o utilizador tem de ter permissão de [Aceder a Dados de Fax].
Para activar a definição de suspensão de impressão de dados recebidos:
No "Modo de Configuração", seleccionar [Definições de Sistema] → [Definições de Envio de Imagem] → [Definições de Operação] → [Predefinições] → [Definição de Suspensão de Impressão de Dados Recebidos].
Depois de ser introduzida a palavra-passe de 4 dígitos previamente programada usando o teclado numérico, a impressão começa.
Quando se prime a tecla [Cancelar], o ecrã de introdução de palavra-passe fecha-se; porém, os dados na tecla de memória piscam no painel de toque. O ecrã de introdução de palavra-passe voltará a aparecer quando se prime a tecla intermitente ou se alteram os modos.

- Para visualizar o ecrã da lista de dados recebidos após a introdução da palavra-passe:
  No "Modo de Configuração", seleccionar [Definições de Sistema] → [Definições de Operação] → [Definições Detalhadas das Tarefas] → [Definição de Pré-Visualização] → [Def. Ver. Imagem de Dados Recebidos].
- Para transferir os dados recebidos para outra máquina:
  No "Modo de Configuração", seleccionar [Definições de Sistema] → [Receber/Enviar Dados de Fax].

É possível verificar a imagem de dados recebidos no painel de toque antes de imprimir.

- VERIFICAR A IMAGEM ANTES DE IMPRIMIR

- Os faxes recebidos serão armazenados na memória independentemente de terem sido recebidos por via automática ou manual.
- Quando se transferir os dados recebidos para outra máquina, os dados armazenados na memória também são. Nesse momento, surgirá o mesmo ecrã de introdução da palavra-passe para a impressão. O encaminhamento não ocorrerá se a palavra-passe não for inserida.

Voltar ao início