# O PAPEL NÃO É AGRAFADO (INCLUINDO ENCADERNAÇÃO COM AGRAFOS)

Local a verificar | Solução
--- | ---
É visualizada uma mensagem a solicitar que verifique o agrafador? | Retire os agrafos encravados. - "REMOVER BLOQUEIOS" em "OPERAÇÕES COMUNS A TODOS OS MODOS"
É visualizada uma mensagem a indicar que tem de introduzir agrafos? | Substitua o cartucho de agrafos. Não se esqueça de substituir a caixa dos agrafos. - "REMOVER BLOQUEIOS" em "OPERAÇÕES COMUNS A TODOS OS MODOS"
Misturou um papel de largura diferente? | Para agrafar tamanhos diferentes, use papel da mesma largura e seleccione a definição [Mesma Largura]. Não é possível agrafar papéis de larguras diferentes misturados. Ao efectuar cópias, seleccione [Mesma Largura] para [Original Tamanho Misto] em [Outros].
Existem mais folhas que possam ser agrafadas ao mesmo tempo? | Para conhecer o número máximo de folhas a agrafar, consulte "ESPECIFICAÇÕES" no Guia de Início Rápido.
Incluiu um tamanho de papel que não pode ser agrafado no trabalho de impressão? | Para conhecer o tamanho de papel que pode ser agrafado, consulte "ESPECIFICAÇÕES" no Guia de Início Rápido.
A definição do tipo de papel da cassete seleccionada na impressora corresponde ao tipo de papel que não pode ser agrafado? | Verifique as definições do tipo de papel na máquina e seleccione uma bandeja com papel que possa ser agrafado*. Clique no botão [Detalhes] em [Selecção de Papel] do separador [Selecção Papel] da janela de propriedades da impressora e verifique a definição do tipo de papel de cada bandeja. * Não é possível agrafar etiquetas, papel separador, papel brilhante, transparências ou envelopes. Da mesma forma, se a opção "Desactivar Agrafar" estiver seleccionada no tipo de utilizador, não poderá agrafar.
O administrador desactivou funções? | Confirme junto do administrador. Algumas funções podem estar desactivadas no modo de configuração.

Voltar ao início