# OPERAÇÃO REMOTA DA MÁQUINA

## Descrição geral

Utilize a máquina remotamente através do computador.
Pode utilizar a máquina através do mesmo painel que o painel de operações da máquina que é apresentado no seu PC, como se estivesse a trabalhar em frente à máquina.
A função de operação remota pode ser usada apenas num computador de cada vez.

## Operação

Para poder utilizar a função de operação remota, é necessária a preparação seguinte.

- No "Modo de definição", seleccione [Definições de Sistema] → [Definições de Operação] → [Definições de Operação Remota] → [Operação Remota de Software] e seleccione [Permitir] para [Autoridade Operacional].
- Ligue a máquina à rede.
- Instale uma aplicação de software VNC (software VNC recomendado: RealIVNC) no computador.

Quando concluir a preparação, siga a operação descrita abaixo para configurar a função.
Exemplo: RealVNC
Inicie o visualizador VNC.
Insira o endereço IP da máquina na caixa de entrada "Servidor".
Consulte o administrador da máquina para saber o respectivo endereço IP.
Clique no botão [OK].
Para autorizar a ligação, siga as mensagens apresentadas no painel de operações da máquina.
Quando a máquina estiver ligada a uma aplicação de software VNC, surge na barra de sistema do painel de toque da máquina.
Se pretender desligar, encerre a aplicação de software VNC ou bata levemente em .
Utilize o painel de operações da mesma forma que o faria na máquina. No entanto, não pode introduzir valores em série clicando na tecla continuamente.
Para definir a autoridade operacional para a função de operação remota:
No "Modo de definição", seleccione [Definições de Sistema] → [Definições de Operação] → [Definições de Operação Remota].
Voltar ao início