# ALTERAR MODO DE COR

## Descrição geral

Alterar o modo de cor usado para digitalizar o original.

Modo | Método de digitalização
--- | ---
Auto | A máquina detecta se o original é a cores ou a preto e branco e selecciona automaticamente digitalização em cor total ou a preto e branco (Mono2 ou escala de cinzentos).
Cor Total | O original é digitalizado em cor total. Este modo é indicado para originais em cor total, como catálogos.
Mono2 | As cores do original são digitalizadas como preto e branco. Este modo é indicado para originais só com texto.
Escala Cinzen. | As cores do original são digitalizadas a preto e branco como tonalidades de cinzento (escala de cinzentos).

Esta função não poderá ser usada no modo Internet-Fax.

## Operação

Premir a tecla [Modo de Cor].
Premir a tecla do modo de cor pretendido para o original.
Se houver vários destinos em modos diferentes, premir para seleccionar um modo de envio (E-mail, Ambiente de Trabalho/FTP, Internet-Fax ou Entrada de Dados) para definir o modo de cor para cada um dos modos.
Premir a tecla [Escala de Cinzentos] ou [Mono2] para definir o modo P/B para selecção automática de cores.
Especificar se é usado Mono2 ou escala de cinzentos para a digitalização de originais a preto e branco. Deve-se ter em consideração que se o formato de ficheiro for definido para JPEG, a digitalização ocorrerá em escala de cinzentos.
Depois de concluídas todas as definições, premir .
O modo P/B só pode ser definido quando a tecla [Auto] é seleccionada na definição do modo de cor (passo 2).
Voltar ao início