# LISTA DE ESPECIFICAÇÕES DO CONTROLADOR DA IMPRESSORA

Função | PCL6 | PS | Windows PPD *1 | Macintosh PPD *1
--- | --- | --- | --- | ---
Funções utilizadas com frequência | Cópias | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999
Orientação | Sim | Sim | Sim | Sim
N-Up | Número de Páginas | 2, 4, 6, 8, 9 ou 16 | 2, 4, 6, 8, 9 ou 16 | 2, 4, 6, 9 ou 16 | 2, 4, 6, 9 ou 16
Ordem | Sim | Sim | Sim | Sim
Borda | Ligar/ Desligar | Ligar/ Desligar | Sim | Sim
Impressão 2-Faces | Sim | Sim | Sim | Sim
Ajustar à Pág. | Sim | Sim | Não |
Margem da Lombada | Sim | Sim | Não | Sim
Agrafo *2 | Sim | Sim | Sim | Sim
Perfurar *2 | Sim | Sim | Sim | Sim
Papel | Tamanho do papel | Sim | Sim | Sim | Sim
Papel Personalizado | Tamanho 7 | Tamanho 7 | Sim | Sim
Selecção de Papel | Sim | Sim | Sim | Sim
Bandeja de saída | Sim | Sim | Sim | Sim
Funções práticas da impressora | Cópia em Panfleto/ Agrafar Encadernar *3 | Sim | Sim | Sim | Sim
Margem Arquivo | 0,00 mm a 3,05 cm | 0,00 mm a 3,05 cm | Sim | Sim
Impressão de Poster | Sim | Sim | Não | Não
Ajustar a Posição de Impressão | Sim | Sim | Não | Não
Rodar 180º | Sim | Sim | Sim | Sim
Zoom/ Zoom XY | Sim*4 | Sim | Sim*4 | Sim*4
Espessura de Linha | Sim | Não | Não | Não
Imagem Simétrica | Não | Sim | Sim | Não
Funções especiais | Papel Diferente | Sim | Sim | Sim*5 | Sim*5
Inserção de Transparências | Sim | Sim | Não | Sim
Cópia por Decalque | Sim | Sim | Não | Não
Impressão de Separador | Sim | Sim*6 | Não | Não
Dividir por Capítulos | Sim | Não | Não | Não
Entrefolhear página | Sim | Não | Não | Não
Dobrar *3 | Meia Dobra/Dobrar Multi-Folhas | Meia Dobra/Dobrar Multi-Folhas | Meia Dobra | Meia Dobra/Dobrar Multi-Folhas
Impressão da disposição | Sim | Não | Não | Não
IMPR. PADRÃO | Sim | Não | Não | Não
Processar imagens JPEG utilizando o controlador | Sim | Sim | Não | Não
Suavização | Sim | Sim | Não | Não
Impressão Tandem | Sim | Sim | Não | Sim
Retenção | Sim | Sim | Não | Sim
ARQUIVO DE DOCUMENTOS | Sim | Sim | Não | Sim
Imprimir e enviar | Sim | Não | Não | Não
Desativar Impressão de Página em Branco | Sim | Não | Não | Não
Ajuste de imagem | Sim | Sim | Não | Sim*7
Texto a preto/ Vector a preto | Sim | Sim | Não | Não
Código de faturação | Sim | Sim | Não | Sim
FUNÇÕES PARA COMBINAR TEXTO E IMAGENS | Marca de Água | Sim | Sim | Sim | Sim
Carimbo de Imagem | Sim | Sim | Não | Não
Overlays | Sim | Sim | Não | Não
Resolução | Modo de Impressão | Normal /Alta qualidade/ Ultra Perfeito | Normal /Alta qualidade/ Ultra Perfeito | Normal /Alta qualidade/ Ultra Perfeito | Normal /Alta qualidade/ Ultra Perfeito
Selecção do Modo de Gráficos | Sim | Não | Não | Não
Poupança do Toner *8 | Sim | Sim | Sim | Sim
Fonte | Fontes residentes disponíveis | 80 fontes | 136 fontes | 136 fontes | 35 fontes
Fonte descarregável e seleccionável | Não | Bitmap, True Type, Gráficos | Não | Não*9
Outras funções | Configuração Automática | Sim | Sim | Não | Não
Autenticação do Utilizador | Sim | Sim | Não | Não

*1 As especificações de cada função no Windows PPD e no Macintosh PPD variam mediante a versão do sistema operativo e da aplicação.
*2 Se estiver instalado um finalizador ou um finalizador de encadernação (O módulo de perfuração é também necessário para poder utilizar a função perfurar.)
*3 Se estiver instalado um finalizador de encadernação
*4 A proporção horizontal e vertical não pode ser definida em separado.
*5 Apenas as capas podem ser inseridas.
*6 Apenas está definida a quantidade de deslocação dos dados de cadeia de texto criados na aplicação.
*7 Não pode ser utilizada no Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8.
*8 Esta definição pode não funcionar em algumas aplicações e sistemas operativos.
*9 Pode seleccionar TrueType e Type1 em algumas versões da LaserWriter.
Voltar ao início