# DIGITALIZAR UM ORIGINAL EM DUAS PÁGINAS SEPARADAS(LEITURA DE LIVROS)

## Descrição geral

Os lados esquerdo e direito de um original são digitalizados como duas páginas separadas. Esta função é útil para quando se pretende digitalizar sucessivamente cada página de um livro ou de outro documento encadernado.
Quando se utiliza a leitura de livros, o original tem de ser colocado no vidro de exposição.

Tamanho de digitalização original | Imagem transmitida
--- | ---
A3 (11" x 17") x 1 página | A4 (8-1/2" x 11") x 2 páginas

- Esta função está disponível quando a definição do tamanho original é [Auto].
- Não é possível utilizar "Apagar Centro" e "Margem + Apagar Centro".

## Operação

Colocar o original no vidro de exposição.

- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Alinhar o centro do original com a marca de tamanho apropriada .
Especificar o destino.

- RECUPERAR UM DESTINO DO LIVRO DE ENDEREÇOS
- VISUALIZAR UMA LISTA DE DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZAR UM NÚMERO DE PROCURA PARA RECUPERAR UM DESTINO
- INTRODUZIR UM ENDEREÇO MANUALMENTE
- ESPECIFICAR UMA PASTA DE REDE
- RECUPERAR UM DESTINO DE UM LIVRO DE ENDEREÇOS GLOBAL
- UTILIZAR UM REGISTO DE TRANSMISSÃO PARA REENVIAR

Premir a tecla [Outros] e a tecla [Leitura de Livros].
Aparece uma marca de verificação no ícone.
Depois de concluídas todas as definições, premir a tecla [Anterior].
Para cancelar a definição de Leitura de Livros:
Premir a tecla [Leitura de Livros] para limpar a marca de verificação.
Premir a tecla [Iniciar] para iniciar a digitalização do original.
Premir a tecla [Pré-visualização] para pré-visualizar uma imagem antes do envio do fax. Consultar mais informações em "VERIFICAR A IMAGEM PARA TRANSMISSÃO". Contudo, as definições desta função não podem ser alteradas no ecrã de pré-visualização.
Concluída a digitalização, coloca-se o próximo original e prime-se a tecla [Iniciar].
Repete-se até que todas as páginas tenham sido digitalizadas e, em seguida, prime-se a tecla [Terminar].
Escutar-se-á um som para indicar que a transmissão está concluída.
Voltar ao início