# INSERIR FOLHAS DE INSERÇÃO EM CÓPIAS(CAPAS/INSERÇÕES)

## Descrição geral

Esta função insere uma folha de papel numa página específica como uma folha de inserção.
Existem dois tipos de folhas de inserção. As posições de inserção podem ser especificadas.
Insira capas se necessário.
Quando inserir capas, consulte "INSERIR CAPAS EM CÓPIAS".
Exemplo: Insira A a seguir à página 3 e insira B a seguir à página 5.
Exemplos de inserção de folhas
Os exemplos seguintes indicam os resultados de cópia quando as folhas de inserção são inseridas em seis originais de 1 lado ou em três originais de 2 lados utilizando os dois modos de cópia descritos em seguida.
Modos de cópia

- Cópia de um original com 1 lados
- Cópia de um original com 2 lados

Cópia de um original com 1 lados

Condições de definição da folha de inserção | Cópias resultantes
--- | ---
Insira uma folha de inserção no modo de cópia de 1 lados. | Insira uma folha de inserção no modo de cópia de 2 lados.
Não copiado | Insere uma folha de inserção entre a segunda e terceira páginas das cópias. |
Cópia 1-Faces | Efectua uma cópia de 1 lado da terceira página do original numa folha de inserção. |
CÓPIA DE 2 FACES | Efectua uma cópia de 2 lados da terceira e quarta páginas do original numa folha de inserção. |

Cópia de um original com 2 lados

Condições de definição da folha de inserção | Cópias resultantes
--- | ---
Insira uma folha de inserção no modo de cópia de 1 lados. | Insira uma folha de inserção no modo de cópia de 2 lados.
Não copiado | Insere uma folha de inserção entre a segunda e terceira páginas das cópias. |
Cópia 1-Faces | Efectua uma cópia de 1 lado da terceira página do original numa folha de inserção. | * A quarta página do original não é copiada.
CÓPIA DE 2 FACES | Efectua uma cópia de 2 lados da terceira e quarta páginas do original numa folha de inserção. |

- Antes de utilizar a função de capas/inserções, coloque folhas de inserção na cassete.
- Quando seleccionar a função de capas/inserções, coloque os originais na cassete do alimentador de documentos, seleccione a cópia de 1 lado ou 2 lados e seleccione o número de cópias, assim como outras definições de cópia pretendidas. Quando concluir estas definições, efectue o procedimento para seleccionar capas/inserções.
- O tamanho da folha de inserção tem de ser igual ao tamanho da cópia.
- Poderão ser introduzidas no máximo 100 folhas de inserção.

- O vidro de exposição não está disponível para esta função.
- Tenha em atenção que não pode inserir duas folhas de inserção na mesma página.
- Quando efectuar a cópia de 2 lados de originais com 2 lados, não é possível inserir uma folha de inserção entre os lados frontal e posterior de um original.
- Esta função não pode ser utilizada em conjunto com a função agrafar encadernar.
- Esta definição não está disponível se a função de capas/inserções estiver desactivada no "Modo de definição".

## Operação

Coloque o original na cassete do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos e bata levemente na tecla [Pré-visualização].

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

Bata levemente na tecla [Outros] e na tecla [Capas/Inserções].
Bata levemente no separador [Folha de Inserção].
Bata levemente na tecla de visualização da página de inserção.
As definições da Inserção Tipo B são iguais às definições da Inserção Tipo A.
Introduza o número da página na qual pretende inserir uma folha utilizando as teclas numéricas e bata levemente na tecla [Enter].
O número total de folhas de inserção é apresentado ao lado da tecla [Enter]. Repita estes passos para o número de folhas de inserção.
Se introduziu um número de página de inserção incorrecto:
Bata levemente na tecla [Disposição de Página] e altere a página.

- VERIFICAR, EDITAR E APAGAR A DISPOSIÇÃO DE PÁGINA DE CAPAS E FOLHAS DE INSERÇÃO

Depois de concluídas todas as definições, premir as teclas e [Anterior] em sequência.
Para cancelar a inserção de folhas de inserção:
Bata levemente na tecla [CA].
Bata levemente na tecla [Alterar].
Quando inserir apenas a folha de inserção A, bata levemente na tecla [Não Fazer Cópia].
Quando efetuar uma cópia na folha de inserção A, bata na tecla [Simplex] ou [Cópia 2-Faces].
Para alterar uma folha de inserção:
Bata levemente na tecla [Cassete Papel] e selecione a cassete com as folhas de inserção colocadas.
Quando copiar ambos os lados de uma folha de inserção, não pode utilizar folhas de etiquetas, acetatos ou papel separador para inserção. Se não efetuar nenhuma cópia, pode inserir papel separador.
Depois de concluídas todas as definições, premir a tecla .
Verifique a imagem de pré-visualização no ecrã correspondente.
Verifique se as definições produzem ou não os resultados pretendidos.
Para cancelar todas as definições:
Bata levemente na tecla [CA].
Bata levemente na tecla [Iniciar].
Quando efectuar apenas um conjunto de cópias, não é necessário especificar o número de cópias.
Para efectuar dois ou mais conjuntos de cópias:
Bata levemente na tecla de visualização de cópias para especificar o número de cópias.
Voltar ao início