# DEFINIÇÕES DE ENCAMINHAMENTO DE ENTRADA (ARMAZENAMENTO NO DISCO)

Configurar as definições para gravar faxes recebidos no disco.

Item | Descrição
--- | ---
Gravação automática de faxes recebidos no disco | Definir se os faxes deverão ser guardados no disco.
Definir quais os faxes a guardar | Seleccionar quais os faxes a guardar. Seleccionar a partir das linhas 1 a 3 e Internet-Fax.
Especificar a pasta | Especificar a pasta na qual os faxes recebidos são guardados. Introduzir um nome de pasta com um número não superior a 32 caracteres de meia-largura/largura completa.
Activar/desactivar gravação em pastas por data | Configurar as definições para criar pastas datadas e guardar faxes criados e recebidos nessas pastas por data.
Definições de impressão de fax recebido | Configurar definições de impressão para faxes recebidos. Guardar e imprimir: Guarda os faxes recebidos no disco e imprime-os também. Imprimir apenas quando ocorre erro de gravação: Imprime o fax recebido quando a gravação falha. Guardar na caixa de erro do encaminhamento de entrada quando a gravação falha. Quando a gravação falhar, guarda o fax na caixa de erro do encaminhamento de entrada.
Formato de Ficheiro | Selecciona o formato de ficheiro para encaminhamento de entrada.
Caracteres predefinidos | Define os caracteres adicionados ao nome do ficheiro quando o mesmo é guardado. Quando "Carácter 1" e "Carácter 2" são definidos em "Atribuição de nome de ficheiro nº 1 a nº 7", os caracteres definidos são adicionados ao nome do ficheiro. Introduzir até 64 caracteres de meia-largura/largura completa.
Atribuição de nome de ficheiro nº 1 a nº 7 | Definir a informação incluída no nome do ficheiro quando este é guardado.
Definições de notificação de recepção | Define se é enviada uma notificação por E-mail quando um fax é recebido.
Endereço de notificação | Mostra o endereço para o qual a notificação é enviada.
Entrada Directa | Introduzir o endereço de notificação. Introduzir no máximo 1500 caracteres de meia-largura para o endereço.
Procura de endereço global | Seleccionar o endereço a partir dos endereços globais
Acrescentar à Lista | Um endereço introduzido directamente ou encontrado por procura de endereço global será guardado como endereço de notificação.

Voltar ao início