# EFECTUAR UMA CÓPIA TIPOGRÁFICA(CÓPIA TIPOGRÁFICA)

## Descrição geral

Esta função efectua uma cópia tipográfica antes de imprimir o número de cópias especificado. Verifique a imagem de pré-visualização com uma cópia tipográfica. Se necessário, altere a definição. Ao utilizar esta função memoriza o original digitalizado na máquina, o que lhe poupa o trabalho de voltar a digitalizar o original na definição alterada.
Fluxo da cópia tipográfica

- Tem de especificar a Cópia Tipográfica antes de digitalizar o original.
- Se efectuar a Cópia Tipográfica enquanto a máquina estiver a imprimir outro trabalho, o trabalho em curso é interrompido e é impressa uma cópia tipográfica preferencialmente. O trabalho interrompido é retomado depois de a cópia tipográfica estar concluída.
  Porém, se a cópia tipográfica for efectuada durante a impressão de um trabalho com a impressão dos 2 lados e a função agrafar activadas, a cópia tipográfica será impressa após a conclusão do trabalho em curso.
  Se bater levemente na tecla [Fim] para efectuar a impressão dos conjuntos restantes enquanto a máquina estiver a imprimir outro trabalho, os conjuntos restantes serão impressos após a conclusão de todos os trabalhos reservados anteriormente.

## Operação

Bata levemente na tecla [Outros] e na tecla [Cópia Tipográfica].
Aparece uma marca de verificação no ícone.
Para cancelar a definição de cópia tipográfica:
Bata levemente na tecla [Cópia Tipográfica] para a desmarcar.
Depois de concluídas todas as definições, premir a tecla [Anterior].
Se necessário, especifique as funções precisas, como "Exposição" e "Escalas A/R".
Colocar o original e premir a tecla [Pré-visualização].
Colocar o original na bandeja do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos, ou no vidro de exposição.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Verifique a imagem de pré-visualização no ecrã de pré-visualização.
Verifique se as definições produzem ou não os resultados pretendidos.
Para cancelar todas as definições:
Bata levemente na tecla [CA].
Defina o número de cópias (número de conjuntos) utilizando as teclas numéricas.
Pode definir até 999 cópias (conjuntos).
Se for definido um número de cópias incorrecto
Bata levemente na tecla [C] e introduza o número correcto.
Bata levemente na tecla [Iniciar].
Efectue apenas um conjunto de cópias.
Verifique o resultado das cópias. Se não houver problemas, bata levemente na tecla [Inic. impressão].
Se necessário, altere as definições e repita a cópia tipográfica até ficar satisfeito com o resultado da cópia.
Pode também alterar o número de cópias. Para alterar o número de cópias, utilize as teclas numéricas.

- Na Cópia Tipográfica, as teclas de funções indisponíveis não aparecem.
- Algumas funções disponíveis podem ser limitadas.

Verifique a imagem de pré-visualização no ecrã de pré-visualização.
Verifique se as definições produzem ou não os resultados pretendidos.
Para cancelar todas as definições:
Bata levemente na tecla [CA].
Bata levemente na tecla [Iniciar].
Voltar ao início