# EFECTUAR CÓPIAS EM FORMATO DE PANFLETO(CÓPIA EM PANFLETO)

## Descrição geral

As cópias efectuadas com "Cópia em Panfleto" podem ser dobradas no centro para criar uma brochura.
Esta função é prática para dispor as cópias de modo a obter uma brochura ou um panfleto atractivo.
Cópia em panfleto utilizando 8 páginas de originais
Lado da lombada

- Para efectuar cópias em panfleto de um livro ou de outro original encadernado, utilize a função cópia de livro.
- Se a Cópia em Panfleto estiver seleccionada, o modo de cópia em 2 lados é seleccionado automaticamente. Se tiverem sido seleccionadas definições que impeçam a cópia em 2 lados, não é possível utilizar a função de cópia em panfleto.
- Digitalize os originais por ordem, da primeira à última página. A ordem de cópia será ajustada automaticamente pela máquina. Serão copiadas quatro páginas do original em cada folha de papel. Se o número de páginas originais não for um múltiplo de quatro, serão introduzidas automaticamente páginas em branco no final das cópias em panfleto.
- Quando está instalado um finalizador de encadernamento, pode seleccionar [Separar Agrafar] e definir Agrafar Encadernar (Agrafar cada conjunto de cópias nas duas posições no centro do papel).
  - DEFINIÇÃO SEPARAR AGRAFAR

Para agrafar cópias automaticamente quando a Cópia em Panfleto está activada:
A partir do "Modo de definição", seleccione [Definições de Sistema] → [Definições de Cópia] → [Definição de Cópia] → [Encadernador Automático].
Utilizado para activar a função Agrafar Encadernar automaticamente quando a Cópia em Panfleto está activada e está instalado um finalizador de encadernação. Para efectuar cópias em panfleto sem agrafar quando a opção [Encadernador Automático] está LIGADA, bata levemente na tecla [Separar Agrafar]. Em seguida, seleccione [Cópia em Panfleto] e bata levemente na tecla [DESLIGADO] no ecrã de agrafar encadernar.

## Operação

Colocar o original e premir a tecla [Pré-visualização].
Colocar o original na bandeja do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos, ou no vidro de exposição.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Se os originais tiverem 2 lados, coloque-os na cassete do alimentador de documentos.
Bata levemente na tecla [Outros] e na tecla [Cópia Em Panfleto].
Seleccione a margem da lombada.
Para cancelar as definições de agrafar panfleto
Bata levemente na tecla [Desligado].
Bata levemente na tecla [1-Face] ou [2-Faces] para corresponder ao original.
Quando não inserir uma capa, avance para o passo 6.
Quando inserir uma capa, bata levemente na tecla [Definição de Capa] e na tecla [Ligado].
Para alterar a cassete de introdução da capa:
Bata levemente na tecla [Cassete Papel] para visualizar o ecrã de selecção da cassete.
Bata na cassete de introdução da capa no ecrã de selecção da cassete.
Para mais informações, consulte "SELECCIONAR A CASSETE DE PAPEL PARA A CÓPIA".
Se quiser efectuar uma cópia na capa, não é possível utilizar folhas de etiquetas, acetatos e papel separador.
Depois de concluídas todas as definições, premir as teclas e [Anterior] em sequência.
Verifique a imagem de pré-visualização no ecrã de pré-visualização.
Verifique se as definições produzem ou não os resultados pretendidos.
Para cancelar todas as definições:
Bata levemente na tecla [CA].
Bata levemente na tecla [Iniciar].
Quando efectuar apenas um conjunto de cópias, não é necessário especificar o número de cópias.
Para efectuar dois ou mais conjuntos de cópias:
Bata levemente na tecla de visualização de cópias para especificar o número de cópias.
Voltar ao início