# LER A LISTA DE TRABALHOS

Segue-se o significado de cada ícone de trabalho e mensagem apresentados em "Estado":

- Ícones que indicam o tipo de trabalho
- Mensagens apresentadas em "Estado"

Ícones que indicam o tipo de trabalho

| Trabalho de impressão (RGB/CMYK) |  | Trabalho de cópia
| Trabalho de digitalização para e-mail |  | Trabalho de digitalização para FTP
| Trabalho de digitalização para pasta de rede |  | Trabalho de digitalização para computador
| Trabalho de transmissão de Internet-Fax (Incluindo SMTP Directo) |  | Trabalho de transmissão de PC-I-Fax
| Trabalho de impressão do ficheiro de digitalização para HDD |  | Trabalho de recepção de Internet-Fax (Incluindo SMTP Directo)
| Trabalho de difusão* Trabalho de encaminhamento de entrada |  | Cópia Tandem/trabalho de impressão
| Reimpressão de vários ficheiros (como se estivessem agrupados num único ficheiro) |  | Trabalho de digitalização OSA

* Isto surge numa tarefa de difusão de diversos modos.

Mensagens apresentadas em "Estado"
Trabalho em curso

Ecrã | Estado
--- | ---
"A imprimir" | Trabalho de impressão em curso
"A copiar" | Trabalho de cópia em curso
"A fazer lig" | A fazer lig
"A enviar" | A enviar
"A receber" | A receber
"Tel" | Comunicar com outro utilizando uma extensão telefónica
"Parou" | O trabalho foi interrompido.
"Comunicações FAST em curso" | Comunicações FAST em curso
"Toner vazio" | Toner Vazio
"Papel vazio" | Papel Vazio
"Encravamento de papel" | Encravamento de papel
"Em espera" | Em espera
"A aquecer" | A aquecer
"Limite" | Atingiu o limite de conta
"Erro" | Ocorreu um erro durante a execução do trabalho.

Trabalho reservado

Ecrã | Estado
--- | ---
"Em espera" | O trabalho aguarda execução.
"Modo Tentar nov." | Está em curso a tentativa de repetição do trabalho, devido a um erro de comunicações ou outro problema.
"A aguardar confirmação da transmissão" | A aguardar confirmação da transmissão de fax Internet
São visualizados o dia e a hora | Trabalho de transmissão temporizada (é visualizada a hora especificada)

Trabalho concluído

Ecrã | Estado
--- | ---
"OK" | Conclusão normal
"Envio OK" | A transmissão foi concluída.
[Na Memória] | Recepção concluída mas o fax não foi impresso. Os dados recebidos (cada página) não foram impressos nem encaminhados. (Os dados recebidos não foram eliminados.)
"Recebido" | Imprimir dados de fax recebidos O fax foi recebido. Os dados recebidos (cada ficheiro) foram guardados.
"Reencam. OK" | Os dados recebidos/dados recebidos (cada ficheiro) foram encaminhados.
"Comunicações FAST em curso" | Comunicações FAST em curso
"Parou" | O trabalho foi interrompido.
"Eliminar" | Eliminar os dados recebidos no ecrã de verificação de imagem.
"Número de destinos de transmissão bem sucedidos/Total de destinos OK" | Conclusão de uma operação de transmissão de difusão ou encaminhamento de entrada. Se uma transmissão para 3 destinos de um total de 5 for bem sucedida, será visualizado "003/005 OK".
"Sem resposta" | Ocorreu um erro porque não houve resposta do destino.
"Ocupado" | Ocorreu um erro porque o destinatário estava ocupado.
"RELATÓRIO OK" | Recebida resposta de uma "Recepção bem sucedida"
"RELAT. NEG." | Recebida resposta de um "Erro de entrega"
"NÃO HÁ RELAT" | Limite de Tempo da Recepção da Confirmação de Entrega
"E-mail recebido" | Outro e-mail que não fax Internet recebido
"Rejeitado" | Foi enviado um fax de um remetente que foi bloqueado pela função de números de fax indesejados.
"NGxxxxxx" | A transmissão/recepção não foi bem sucedida devido a um erro de comunicações (é visualizado um código de erro com 6 dígitos em xxxxxx.)
"Erro" | Ocorreu um erro durante a execução do trabalho.

Voltar ao início