# FINALIZADOR DE ENCADERNAÇÃO

## Descrição geral

Inclui a função de desvio que faz sair o papel ordenado enquanto escalona cada conjunto de papel, a função separar agrafar que agrafa cada conjunto de impressões, a função agrafar encadernar que agrafa automaticamente o centro das folhas e as dobra a meio, e a função dobragem de papel que dobra o papel a meio.
Para perfurar orifícios em papel impresso, instale um módulo de perfuração opcional.

- Nomes das funções
- Consumíveis
- Manutenção do finalizador de encadernação

Nomes das funções
×
Agrafador de encadernar
Empilha temporariamente papel a agrafar.
×
Bandeja de saída
O material impresso agrafado e desviado é depositado nesta bandeja.
A bandeja é corrediça. Abra a bandeja para imprimir em papel de tamanho grande (tamanhos A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" e 8-1/2" x 13").
×
Tampa lateral
Abra esta tampa para substituir o cartucho de agrafos ou retirar um encravamento de agrafos.
×
Bandeja de agrafar encadernar
O material agrafado encadernado é depositado nesta bandeja.
×
Tampa superior
Abra esta tampa para extrair papel encravado.
×
Tampa frontal
Abra esta tampa para substituir o cartucho de agrafos, remover agrafos encravados ou retirar folhas encravadas.
Bata levemente no nome para que os respectivos detalhes apareçam.

- É necessária uma unidade de passagem do papel para instalar um finalizador de encadernação, bem como uma gaveta de papel de suporte/500/2x500/3x500/500&2000 folhas.
- Não coloque objectos pesados no finalizador de encadernação nem exerça pressão sobre o mesmo.
- Tenha cuidado ao ligar a corrente e ao imprimir, pois a bandeja pode deslocar-se para cima e para baixo.
- Não é possível instalar um finalizador de encadernação em simultâneo com um finalizador, um finalizador (empilhador grande) ou um finalizador de encadernação (empilhador grande).

Consumíveis
O finalizador de encadernação requer o seguinte cartucho de agrafos:
Unidade do finalizador
Cartucho de agrafos (aprox. 5000 agrafos por cartucho x três cartuchos) MX-SCX1
Unidade de agrafar encadernar
Cartucho de agrafos (aprox. 2000 agrafos por cartucho x três cartuchos) AR-SC3
Manutenção do finalizador de encadernação
Quando o cartucho de agrafos ficar sem agrafos, será apresentada uma mensagem no painel de operações. Siga o procedimento para substituir o cartucho de agrafos.

## Operação

- Substituir o cartucho de agrafos (unidade do finalizador)
- Substituir o cartucho de agrafos (unidade de agrafar encadernar)

Substituir o cartucho de agrafos (unidade do finalizador)
Abra a tampa frontal.
Ao mesmo tempo que puxa a alavanca, deslize o finalizador de encadernação para a esquerda até parar.
Deslize cuidadosamente o finalizador até parar.
Baixe a alavanca de libertação da caixa de agrafos e retire a caixa de agrafos.
Puxe a caixa de agrafos para fora, para a direita.
Remova o cartucho de agrafos vazio da caixa de agrafos.
Introduza um cartucho de agrafos novo na caixa de agrafos, conforme ilustrado.
Empurre o cartucho de agrafos para dentro até encaixar no devido lugar.
Substitua a caixa de agrafos.
Empurre a caixa de agrafos para dentro até encaixar no devido lugar.
Empurre o finalizador de encadernação para trás e prenda-o à máquina.
Deslize cuidadosamente o finalizador para trás e para a direita, até encaixar na posição original.
Feche a tampa frontal.
Efectue uma cópia tipográfica na função separar agrafar para verificar se o agrafamento ocorre correctamente.
Substituir o cartucho de agrafos (unidade de agrafar encadernar)
Antes de iniciar este procedimento, retire todo o material da bandeja de saída do finalizador de encadernação. Não volte a colocar o material que retirou na bandeja de saída.
Abra a tampa lateral.
Retire o cartucho de agrafos vazio.
Colocar novos cartuchos de agrafos.
Retire a tampa de cada cartucho de agrafos e, em seguida, instalar o cartucho.
Feche a tampa lateral.
Voltar ao início