# ESPECIFICAR O TAMANHO DE DIGITALIZAÇÃO DO ORIGINAL EM TAMANHO DE PAPEL

## Descrição geral

Quando o tamanho do original não é standard (em polegadas ou não standard) ou se não for detectado correctamente, o tamanho do original deve ser especificado manualmente.

- Quando se selecciona [Tam. Grande], a definição de digitalização de 2 faces e o tamanho de envio não poderão ser alterados.
  A imagem só é enviada em Mono2.
- Quando se selecciona [Postal], [Tamanho de Foto], ou um tamanho standard (entrada directa), o tamanho de envio não pode ser alterado.

## Operação

Após premir a tecla [Original], premir a tecla [Tam. Digitaliz].
Premir a tecla do tamanho do original apropriado.
Depois de concluídas todas as definições, premir .
Se estiver a ser enviado um original longo, premir a tecla [Tam. Grande].
Utilizar o alimentador automático de documentos para digitalizar um original longo. A largura máxima que pode ser digitalizada é de 1.000 mm (39-3/8") (a altura máxima é de 297 mm (11-5/8")).

- TAMANHOS ORIGINAIS TRANSMISSÍVEIS

Voltar ao início