# SUBSTITUIR A CAIXA DE RESÍDUOS DE TONER

## Descrição geral

A caixa de resíduos de toner recolhe o toner em excesso que é produzido durante a impressão. Quando esta a caixa estiver cheia, é apresentada a mensagem "Substituir a caixa de resíduos de toner".

- Não atire a caixa de resíduos de toner para o fogo. O toner pode saltar e provocar queimaduras.
- Guarde a caixa de resíduos de toner fora do alcance das crianças.

## Operação

Abra a tampa frontal.
Abra a caixa de resíduos de toner.
Empurre para cima a alavanca de remoção da caixa de resíduos de toner.
A caixa de resíduos de toner cairá para a frente conforme ilustrado. Espere até que a caixa pare.
Remova a caixa de resíduos de toner.
Segure na caixa de resíduos de toner com as duas mãos e levante-a lentamente.
Coloque-a numa superfície plana.
Antes de a colocar, disponha uma folha de papel, por exemplo de jornal, nessa superfície.

- Não direccione os orifícios para baixo para evitar derramar toner usado.

Retire a tampa encaixada na parte lateral da caixa de resíduos de toner.
Retire cuidadosamente, tendo cuidado para não verter o toner.
Encaixe a tampa que foi retirada no passo 5 na abertura da caixa de resíduos de toner.

Quando encaixar a tampa, tenha cuidado para não sujar a roupa com toner.

- Guarde as caixas de resíduos de toner que retirou num saco de plástico (não os deite fora). O responsável pela assistência técnica irá recolhê-las.

Instale uma nova caixa de resíduos de toner.
Introduza a caixa por cima na posição oblíqua. (Na direcção oposta à direcção em que a retirou.)
Empurre a caixa de resíduos de toner para dentro da máquina.
Empurre a caixa para dentro até encaixar no devido lugar.
Feche a tampa frontal.
Voltar ao início