==================================================================

 ARCHIVO LÉAME DEL CONTROLADOR MFP Multi-Funcional Personal SHARP

==================================================================

Gracias por adquirir la Sharp MFT Digital. Lea este documento 
antes de instalar el controlador de la impresora.
Contiene información importante no tratada en el Manual en 
línea o en la Ayuda en línea.


==================================================================

 Contenido

==================================================================

- Sistemas operativos
- Cables de impresora
- Notas de instalación del controlador de la impresora SHARP
- Notas de instalación del controlador del escáner SHARP


==================================================================

 Sistemas operativos

==================================================================

------------------------------------------------------------------

 El controlador de la impresora

------------------------------------------------------------------

El controlador de la impresora Multi-Funcional Personal SHARP se 
puede usar solamente con los siguientes sistemas operativos:

   Microsoft Windows 95
   Microsoft Windows 98
   Microsoft Windows Me
   Microsoft Windows NT 4.0 Workstation (Service pack 5 o superior)
   Microsoft Windows 2000 Professional
   Microsoft Windows XP Home Edition/Professional

No se puede imprimir en el modo MS-DOS o desde la línea de 
comandos de MS-DOS o mediante un comando.


------------------------------------------------------------------

 El controlador de escáner

------------------------------------------------------------------

El controlador de escáner Multi-Funcional Personal SHARP se 
puede usar solamente con los siguientes sistemas operativos:

   Microsoft Windows 98
   Microsoft Windows Me
   Microsoft Windows 2000 Professional
   Microsoft Windows XP Home Edition/Professional

No se puede escanear a través del puerto paralelo.
==================================================================

 Cables de impresora

==================================================================

No se incluye el cable de la impresora con esta máquina. 
Use un cable USB o un cable paralelo bidireccional blindado 
(compatible IEEE 1284) que no supere los 2 metros de largo.


==================================================================

 Notas de instalación del controlador de la impresora SHARP 

==================================================================

------------------------------------------------------------------

 Uso del controlador de la impresora con otros controladores 
 de impresora

------------------------------------------------------------------

Si en el Sistema de impresoras Windows de su ordenador  ya tiene
instalado un controlador de impresora, este controlador no 
funcionará correctamente. Para evitar este problema, cambie el 
puerto del controlador de la impresora instalada de puerto 
paralelo (generalmente "LPT1") a "FILE", y luego instale el 
controlador de la impresora Sharp.


------------------------------------------------------------------

 Consejos

------------------------------------------------------------------

* Al actualizar el controlador de la impresora, primero desinstale 
  la versión antigua del controlador de la impresora antes de
  instalar la nueva versión.

* En la medida de lo posible, trate de usar las últimas versiones 
  de software, que son compatibles con cada sistema operativo.
  Un documento creado en una versión anterior de una aplicación 
  puede no ser impreso correctamente si se imprime desde una 
  versión más nueva de software. En ese caso, intente guardar el 
  documento usando la nueva versión, y entonces imprimirlo.

* Un documento puede no imprimirse correctamente cuando se utiliza
  un controlador distinto incluyendo Sharpdesk Composer o Win FAX
  ajustado como la impresora predeterminada. En ese caso, cambie
  la impresora predeterminada al controlador de impresora 
  Multi-Funcional Personal SHARP, reinicie el software, y luego vuelva
  a imprimir.

* Los caracteres o líneas de colores brillantes (amarillo, 
  celeste, etc.) no aparecen cuando se imprimen. En ese caso, 
  intente lo siguiente:

 (A) Texto que consiste sólo de caracteres/líneas creadas con 
     software CAD:
     Intente seleccionar la casilla de verificación "Impresión 
     a 2 Tonos" en la lengüeta "Avanzado" antes de imprimir. 
     (En ese caso, las secciones donde las fotografías, 
     caracteres de color y líneas se superpongan serán todas 
     impresas en negro.)

 (B) Texto que incluye fotografías, caracteres de color y 
     líneas:
     Intente reducir el ajuste "Brillo" en el cuadro de diálogo 
     "Ajuste de imagen" que aparece cuando selecciona el botón 
     "Ajuste de imagen" en la lengüeta "Avanzado".
     (Esto cambiará el brillo de toda la imagen impresa.)

 (C) Otros casos
     Si intenta lo anterior y todavía no se obtienen los 
     resultados de impresión deseados, oscurezca el color del 
     carácter o línea, o hágalo más grueso.

* En la página de prueba que se imprime cuando selecciona 
  "Imprimir página de prueba" en las propiedades del controlador 
  de la impresora, aparece "Sí" en "Impresión en color"; sin 
  embargo, este ajuste sólo sirve para mejorar la capacidad de
  reproducir la impresión de mediotonos. La unidad sólo puede 
  imprimir en blanco y negro.

* Cuando "Impresión N veces" haya sido ajustado a "2 veces" o 
  "4 veces", o cuando se cambie el ajuste "Calidad de impresión" 
  la posición del salto de línea puede variar. En ese caso, 
  ajuste el tamaño del carácter y/o los márgenes, y use la 
  función "Vista preliminar" o "Mostrar diagrama de página" en la 
  aplicación para verificar el diseño antes de imprimir.

* Cuando imprima en Windows NT 4.0 o Windows 2000, el  "Número de 
  páginas" mostrado en la cola de impresión podría no ser 
  actualizado automáticamente. Presionando la tecla F5 se 
  actualizará el número mostrado.

* Cuando se use la función "Ajustar a la página" en la lengüeta 
  "Papel", la ampliación o reducción se calcula basándose en 
  "Tamaño del papel" en la lengüeta "Papel", no en el tamaño del 
  papel de la aplicación. Por lo tanto, cuando use esta función, 
  asegúrese que "Tamaño del papel" en la lengüeta "Papel" sea el 
  mismo que el tamaño del papel de la aplicación.

* Si "Impresión N veces" o "Ajustar a la página" no se imprimen 
  correctamente, intente lo siguiente:

 (A) Use las funciones en la aplicación para imprimir.
     Ejemplo: Impresión "Ajustar a página" en Microsoft Word 2000 
     y superior.("Imprimir N-veces" es posible de la misma manera.)

    (1) Seleccione "Imprimir..." en el menú "Archivo" en Word.
    (2) Seleccione un ajuste para la función de Ampliar/Reducir 
        en el cuadro de diálogo de impresión.
    (3) Haga clic en el botón "Aceptar".
        ===> Se inicia la impresión.

 Si la orientación del documento está en "horizontal", quizás
 no se imprima correctamente usando el método anterior (A). 
 Si el documento no se imprime correctamente, vuelva los 
 ajustes anteriores 2 en (A) a los ajustes originales, e
 intente imprimir con el método (B) descrito a continuación.

 (B) Después de verificar los ajustes de formato en la 
     aplicación, ajuste correctamente las propiedades de 
     impresión. Ejemplo: Imprimir "2 veces" en Microsoft Word.

    (1) Seleccione "Ajuste de página..." en el menú "Archivo" en 
        Word.
    (2) Haga clic en el botón "Aceptar".
    (3) Seleccione "Impresoras" en "Configuración" en el menú 
        Inicio.
    (4) Haga clic en el botón "Propiedades".
    (5) Seleccione "2 veces" para el ajuste "Imprimir N-veces".
    (6) Seleccione la lengüeta "Papel".
    (7) Ajuste el "Tamaño del papel" al tamaño de su documento.
    (8) Haga clic en el botón "Aceptar". 
    (9) Haga clic en el botón "Aceptar".
        ===> Se inicia la impresión.

* La impresión no se realizará correctamente cuando seleccione 
  una fuente para escribir verticalmente (una fuente con "@") 
  como una fuente de marca de agua, utilice una fuente para 
  escribir horizontalmente.

* La posición, tamaño y color de la marca de agua que se muestra 
  en la vista preliminar de la marca de agua (lado izquierdo 
  de la lengüeta "Marca de agua") en las propiedades del 
  controlador puede diferir del resultado real de la impresión. 
  Utilice la vista preliminar sólo como una guía general.

* Si se selecciona imprimir N-veces en la lengüeta "Principal" 
  cuando se selecciona una marca de agua, aparecerá una imagen 
  (la imagen del papel en la esquina superior izquierda de las 
  lengüetas "Principal", "Papel", y "Avanzada") indicando que se 
  imprimirá una marca de agua en el papel. La imagen indica 
  simplemente que se ha seleccionado una marca de agua; no indica 
  el resultado de la impresión. Se imprimirá una marca de agua en 
  cada página del documento. Por ejemplo, cuando se imprima un 
  documento de varias páginas usando la función de impresión de 
  2 veces, se imprimirán dos marcas de agua en cada una de las 
  hojas de papel.

* Cuando use un tamaño de papel a medida, utilice la bandeja de 
  entrada manual.

* Este controlador incluye una función que reduce automáticamente 
  los documentos formateados en tamaño A3 o B4 a A4 (carta) antes 
  de imprimir.
  Si no se reduce correctamente cuando se imprimen documentos 
  tamaño A3, B4, libro mayor o 8K desde una aplicación, intente 
  lo siguiente:

 (A) Seleccione los ajustes correctos en las propiedades de la 
     impresora de la aplicación.
     Por ejemplo, imprimir un documento formateado en A3 desde 
     Microsoft Word:

    (1) Seleccione "Ajuste de página..." desde el menú "Archivo" 
        en Word.
    (2) Haga clic en el botón "Aceptar".
        Si aparece un mensaje informándole que los ajustes de 
        margen no son adecuados, haga clic en el botón "Ignorar".
    (3) Seleccione "Imprimir..." desde el menú "Archivo" de Word.
    (4) Haga clic en el botón "Propiedades".
    (5) Seleccione la lengüeta "Papel".
    (6) Ajuste "Tamaño del papel" al tamaño del documento: 
        "A3 (Ajustar a la página)".
    (7) Haga clic en el botón "Aceptar".
    (8) Haga clic en el botón "Aceptar". 
        ===> Se inicia la impresión.


------------------------------------------------------------------

 Limitaciones en algunas aplicaciones específicas

------------------------------------------------------------------

* Al editar varios documentos a la vez en MS-Word 2000 o 2002, al 
  abrir las propiedades del controlador y realizar cambios en los
  ajustes de impresión para un documento puede repercutir en los 
  ajustes de impresión para los otros documentos. En ese caso, 
  reponga los ajustes de impresión antes de imprimir cada documento.

* Si se imprime un documento usando una fuente grande en MS-Word 
  y otras aplicaciones, la aplicación se puede cerrar. 
  Las fuentes de más de 300 puntos pueden ser ajustadas en 
  MS-Word; sin embargo, no use una fuente de más de 300 puntos 
  para imprimir. 
  Cuando use una fuente grande en un documento, le recomendamos 
  que guarde frecuentemente el documento.

* Los caracteres de color en un documento de Excel pueden 
  imprimirse de negro. 
  Si desea imprimir caracteres en escala de grises, seleccione 
  "Fotografía" para "Calidad de impresión" en la lengüeta 
  "Avanzada" de las propiedades del controlador.

* Algunas fuentes pueden no imprimirse correctamente desde 
  WordPad. En ese caso, utilice un procesador de texto 
  diferente (MS-Word, etc.)

* En WordPad, la impresión no se realizará correctamente si 
  especifica un rango de página que empiece desde la segunda 
  página. En ese caso, seleccione "Todo" para todas las páginas 
  a imprimir. 

* Al usar Acrobat Reader 5.0 o superior, un documento con 
  orientación horizontal podría imprimirse en la dirección 
  opuesta de otras aplicaciones. En ese caso, desmarque la 
  casilla de verificación "Rotación automática y páginas 
  centrales" en el cuadro de diálogo de imprimir antes de 
  realizar la impresión. 

Las limitaciones anteriores son las que fueron comprobadas al 
momento de ser preparado este documento.


==================================================================

 Notas de instalación del controlador del escáner SHARP 

==================================================================

------------------------------------------------------------------

 Acerca del entorno de utilización

------------------------------------------------------------------

*Monitor
 Se necesita un monitor de 256 colores o más. 


------------------------------------------------------------------

 Puntos importantes a tener en cuenta al usar el escáner

------------------------------------------------------------------

* Cuando el escaneo es realizado usando algunos programas OCR, el 
  escaneo podría no realizarse correctamente dependiendo de los 
  ajustes. En ese caso, verifique los ajustes del controlador 
  Twain y/o OCR. 

* Cuando se escanea una imagen usando A4, B5, Carta, Legal, o 
  Tarjeta Postal para el rango de escaneo, las propiedades de la 
  imagen escaneada puede no mostrarse en A4/B5/Carta/Legal/Tarjeta 
  Postal.

* Durante el calentamiento del aparato, escanear desde el 
  dispositivo WIA puede provocar un mensaje de error. En ese caso, 
  intente de nuevo después que el "indicador de ahorro de energía" 
  del aparato se apague.

* En la medida de lo posible, trate de usar las últimas versiones 
  de software, que son compatibles con cada sistema operativo.

* La función del escáner puede no funcionar correctamente después
  de la instalación si se conecta más de una Serie Personal MFP
  de Sharp al mismo ordenador.
  En ese caso, borre los íconos de las unidades Serie Personal 
  MFP de Sharp que no se están usando de "Escáneres y cámaras" en
  el panel de control.

------------------------------------------------------------------

SHARP Corporation no puede garantizar la validez de la 
información presentada en este documento o el software para 
cualquier otro propósito que para ser usada con este controlador 
MFP.

Copyright (C) 2002-2005 SHARP Corporation

------------------------------------------------------------------

Microsoft, Windows, y Windows NT son marcas registradas de 
Microsoft Corporation en los EE.UU. y otros países.
"Windows" es una abreviatura del "sistema operativo Microsoft 
Windows".
TrueType es una marca registrada de Apple Computer Inc.

Los otros nombres de compañías y productos son marcas registradas 
y marcas comerciales de sus respectivos dueños.

------------------------------------------------------------------
