================================================================== 
 
 FICHEIRO README DO CONTROLADOR SHARP  
 
================================================================== 

Obrigado por adquirir o nosso produto. 
Este documento fornece-lhe pormenores acerca de pontos importantes 
Que têm que ser verificados antes de instalar o controlador da 
impressora. Certifique-se de que lê este documento atentamente 
antes de prosseguir com a instalação. 

----------------------------------------------------------------- 
 
                       Modelos Compatíveis 
 
----------------------------------------------------------------- 

Este ficheiro README é para os modelos seguintes. 

*Controlador da Impressora 
SHARP AR-203E
 
*Controlador do Scanner 
SHARP AR-203E

----------------------------------------------------------------- 
 
                         SO Compatíveis 
 
----------------------------------------------------------------- 

*Controlador da Impressora 
                  Microsoft Windows 98 
                  Microsoft Windows Me 
                  Microsoft Windows 2000 
                  Microsoft Windows XP 
                  Microsoft Windows Vista 

- Se actualizar o controlador da impressora, certifique-se de que 
  instala a nova versão do controlador, depois de apagar a versão 
  mais antiga. Caso contrário, a nova versão do controlador poderá 
  impedir que a versão mais antiga funcione. 

- Se for possível, tente usar as últimas versões das aplicações de 
  software que sejam compatíveis com o sistema operativo. 
  Um documento criado numa versão antiga duma aplicação de software 
  poderá não imprimir correctamente se for impresso a partir de uma 
  versão mais recente do software. Neste caso, tente guardar o 
  documento utilizando a nova versão, e depois imprima-o. 

*Controlador do Scanner 
                  Microsoft Windows 98 
                  Microsoft Windows Me 
                  Microsoft Windows 2000 
                  Microsoft Windows XP 
                  Microsoft Windows Vista 

A digitalização através da porta USB2.0 é suportada em qualquer 
sistema operativo, mas a porta de rede não é suportada. 

================================================================== 
 
Notas de Edição do Controlador da Impressora 
 
================================================================== 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Sugestão 
 
------------------------------------------------------------------ 

- Se for possível, tente usar as últimas versões das aplicações de 
  software que sejam compatíveis com o sistema operativo. 

- Um documento criado numa versão antiga duma aplicação de software 
  poderá não imprimir correctamente se for impresso a partir de uma 
  versão mais recente do software. Neste caso, tente guardar o 
  documento utilizando a nova versão, e depois imprima-o. 

- Quando a impressão "Impressão N-Up" estiver definida para 
  "2-Up" ou "4-Up", ou quando a   "Resolução" for alterada, 
  a posição das quebras de linha pode mudar. Nesta situação, 
  ajuste o tamanho dos caracteres e/ou das margens e utilize a 
  função "Pré-visualização" ou "Ver esquema de página" na 
  aplicação de software para verificar o esquema da impressão 
  antes de imprimir. 

- O "número de páginas" apresentado na fila de impressão poderá 
  não ser automaticamente actualizado. Poderá premir a tecla F5 
  para actualizar o número apresentado. 

- Caracteres ou linhas com cores brilhantes (amarelo, azul claro, 
  etc.) poderão não parecer ao serem impressos. Neste caso, tente 
  o seguinte: 

 (A) Texto consistindo apenas de caracteres /linhas criadas com 
     software CAD: 
     Tente seleccionar a caixa de verificação "Impressão a 2 
     gradações" no separador "Avançadas" antes de imprimir. 
     (Neste caso, as secções onde se sobreponham fotografias, 
     caracteres coloridos e linhas serão todos impressos em preto.) 

 (B) Texto que inclua fotografias, caracteres coloridos e linhas: 
     Tente diminuir a definição de "Brilho" na caixa de diálogo 
     "Ajuste de imagem" que aparece quando selecciona o botão 
     "Ajuste de imagem" no separador "Avançadas". 
     (Isto alterará o brilho de toda a imagem impressa.) 

 (C) Outros casos 
     Se já tiver tentado o acima exposto e ainda não obteve os 
     resultados de impressão desejados, altere a cor do caractere 
     ou linha, ou torne-o mais grosso utilizando o controlo da 
     aplicação para fontes ou linhas. 

- Na página de teste que é impressa quando seleccionar "Imprimir 
  página de teste" nas propriedades do controlador da impressora, 
  aparece "Sim" ao lado de   "Impressão a cor"; no entanto, tal 
  foi definido apenas para melhorar a reprodutibilidade da 
  impressão de meios tons. 
  A unidade apenas é capaz de imprimir a preto e branco. 

- Quando a função "Ajustar à Página" no separador "Papel" 
  for utilizada, o alargamento ou redução são calculados com 
  base no "Tamanho do Papel" no separador "Papel" e não no 
  tamanho do papel na aplicação. Assim, quando utilizar esta 
  função, certifique-se de que a opção "Tamanho do Papel" no 
  separador "Papel" é igual ao tamanho do papel na aplicação. 

- A posição, tamanho e cor de uma marca de água apresentada na 
  visualização da marca de água (no lado esquerdo do separador 
  "Marca d'Água") nas propriedades do controlador poderá diferir 
  do resultado real da impressão. 
  Use a visualização apenas como orientação genérica. 

- Se for seleccionada a impressão N-Up no separador "Principal" 
  quando tiver sido seleccionada uma marca de água, aparecerá 
  uma imagem (a imagem de papel no canto superior esquerdo dos 
  separadores "Principal", "Papel" e "Avançadas") indicando 
  que será impressa uma marca de água no papel. A imagem indica 
  simplesmente que foi seleccionada uma marca de água; não indica 
  o resultado da impressão. Uma marca de água será de facto 
  impressa em cada página do documento. 
  Por exemplo, quando é impresso um documento de múltiplas páginas 
  utilizando impressão 2-Up, serão impressas duas marcas de água 
  em cada folha de papel. 

- Se o idioma do controlador da impressora em uso for diferente 
  do idioma do SO, "Marca d'Água" por vezes não é impressa 
  correctamente. 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Limitações em aplicações de software específicas 
 
------------------------------------------------------------------ 

- Ao editar documentos múltiplos em Microsoft Word 2000 ou posterior, 
  se abrir as propriedades do controlador e alterar as definições 
  de impressão para um documento, poderá resultar em alterações 
  nas definições de impressão para os outros documentos. 
  Neste caso, reponha as definições de impressão antes de 
  imprimir cada documento. 

- Se um documento for impresso utilizando uma fonte grande em 
  Microsoft Word e outras aplicações, a aplicação poderá ser encerrada 
  pelo Windows. 
  Podem ser definidas fontes maiores que 300 pontos no Microsoft Word; 
  contudo, não use uma fonte maior que aproximadamente 300 pontos 
  para impressão. 
  Quando usar uma fonte grande num documento, recomendamos que 
  guarde com frequência o documento de forma a que não sejam 
  perdidas as edições. 

- Algumas fontes inglesas poderão não ser correctamente impressas 
  a partir de WordPad. Nesse caso, use uma aplicação de 
  processador de texto diferente (Microsoft Word, etc.) 

- Em WordPad, a impressão poderá não ser correctamente efectuada 
  se for especificado um conjunto de páginas a começar na segunda 
  página. Neste caso, seleccione "Todas" para as páginas a serem 
  impressas. 

- Quando usar o Acrobat Reader 5.0 ou posterior, um documento com 
  a orientação paisagem poderá ser impresso na orientação oposta 
  de outras aplicações. Neste caso, deseleccione a caixa de 
  verificação "Auto rodar e centrar páginas" na caixa de diálogo 
  de Impressão antes de imprimir. 

- Gráficos num documento Power Point poderão ser impressos a preto, 
  tente o seguinte: 
    (1) Seleccione "Imprimir" do menu "Ficheiro" em Power Point. 
    (2) Desligue a função Escala de cinzentos na caixa de diálogo 
        de Impressão. 
    (3) Clique o botão "OK". 
        ===> A impressão é iniciada. 

- Sombras e Enchimentos poderão não aparecer correctamente quando 
  imprimir a partir de Excel. Nesse caso, seleccione "Foto" para 
  "Qualidade de impressão" no separador "Avançadas" das propriedades 
  do controlador. 

- Alguns conteúdos gráficos poderão não ser impressos correctamente 
  a partir do Internet Explore. 
  Neste caso, seleccione "Foto" para "Qualidade de impressão" no 
  separador "Avançadas" das propriedades do controlador. 

- Caracteres ou linhas com cores brilhantes (amarelo, azul claro, 
  cinzento claro etc.) poderão não aparecer quando impressos a 
  partir do Power Point. 
  Nesse caso, seleccione "Photo" (Foto) para " Print quality" 
  (Qualidade de impressão) no separador "Advanced" (Avançado) das 
  propriedades do controlador. 

- Se utilizar o Internet Explorer com "Modo Protegido", algumas funções 
  podem não ser utilizadas correctamente. Pode resolver este problema 
  colocando "Activar Modo Protegido" do separador "Segurança" como 
  "Desligado" depois de seleccionar o menu "Ferramentas"- 
  "Opções da Internet" no Internet Explorer. 

================================================================== 
 
Notas de Edição do Controlador do Scanner 
 
================================================================== 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Sobre o ambiente de operação 
 
------------------------------------------------------------------ 

- Monitor 
  É necessário um monitor com vídeo 800 x 600 SVGA 256 cores ou 
  superior. 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Pontos importantes quando usar o scanner 
 
------------------------------------------------------------------ 

- O Selector inicia quando dois ou mais dispositivos são ligados ao 
  PC e o controlador TWAIN é iniciado a partir do PC. Escolha um 
  dispositivo apropriado e use-o. Mas, quando dois ou mais 
  dispositivos estão ligados ao PC, poderá não ser possível fazer 
  a leitura para a qual foi usado o botão de digitalização. 
  Neste caso, ligue apenas uma unidade ao PC. 

- Alguns programas OCR requerem definições de programa diferentes 
  para trabalhar eficientemente. Verifique o controlador Twain e/ou 
  as definições OCR se o problema persistir. 

- Quando uma imagem for digitalizada utilizando "Área de Imagem" 
  para a gama de digitalização, as propriedades da imagem digitalizada 
  poderão não indicar o tamanho de imagem. 

- Durante o aquecimento do dispositivo, a digitalização a partir do 
  controlador WIA poderá provocar uma mensagem de erro. Nesse caso, 
  tente novamente após o "Indicador poupança de energia" do 
  dispositivo desligar. 

- As últimas versões das aplicações de software oferecem maior 
  compatibilidade com os sistemas de digitalização. 

- A qualidade da visualização da imagem não corresponde à qualidade 
  de imagem final digitalizada dependendo das configurações. 

- Algumas aplicações não suportam digitalização de alta resolução. 
  Nesse caso, tente reduzir a resolução. 

- Quando a barra de progresso indicar "Processing..." 
  (A processar...), o botão de cancelamento poderá demorar a 
  funcionar. 

----------------------------------------------------------------- 
 
Este software foi parcialmente baseado no trabalho do Grupo JPEG 
Independente. 

------------------------------------------------------------------ 
 
A SHARP Corporation não dá garantias relativamente À aplicabilidade 
das informações apresentadas neste documento ou do software para 
qualquer objectivo diferente da utilização deste controlador da 
impressora e scanner. 
 
------------------------------------------------------------------ 

Microsoft e Windows são marcas registadas da 
Microsoft Corporation dos Estados Unidos e a nível mundial. 
Windows é uma abreviatura para o sistema operativo 
Microsoft Windows. 

Todos os restantes nomes de empresas e produtos são marcas 
comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas. 

----------------------------------------------------------------- 
               Copyright (C) 2007 SHARP Corporation 

